서울특별시 공고 제 2015 -   호

도시관리계획(안) 열람공고

1. 서울특별시 양천구 신월동 263번지 일대 도시관리계획(도시계획시설 : 하수도) 결정(변경) 신청에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제25조(도시관리계획의 입안), 제28조(주민 및 지방의회의 의견청취), 같은법 시행령 제22조(주민 및 지방의회의 의견청취) 및 서울특별시도시계획조례 제7조(도시관리계획 입안 시 주민의견의 청취) 규정에 따라 주민의견을 청취하고자 아래와 같이 열람공고하고 관계도서를 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

2. 본 도시관리계획 변경(안)에 대하여 의견이 있으시면 열람기간 내에 의견서를 열람장소로 제출하여 주시기 바랍니다.

2015년 3월   일

서 울 특 별 시 장

가. 입안 및 변경 취지

○ 강서구 및 양천구 일대의 침수피해를 저감하여 시민의 재산과 인명을 보호하고, 안양천 유역의 오염부하 저감을 위한 CSOs 저류시설을 확보하는데 그 목적이 있음

○ 저류기능 향상(182,350㎥→320,000㎥)을 위한 도시계획 결정(변경)이 필요함

나. 도시관리계획(안) 열람내용

○ 도시계획시설(하수도) 변경 결정 조서

구분	시설명	위 치		연장 (m)	면적 (m2)	최초 결정일	비 고
		기점	종점
기정	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원로)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	4,588	41,406	서고시 제2013-441호 (2013.12.19.)	하수저류시설 (도로,공원중복)
변경	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원로)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	4,616	51,777	-	하수저류시설 (도로,공원중복)

○ 도시계획시설(하수도) 입체적 변경결정 조서

구분	시설명	위 치		입체적결정 규모		최초 결정일	비 고
		기점	종점	높이(해수면 기준)(m)	면적(㎡)
기정	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원로)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	• 높이 : -19.12 ~ -47.58 • 길이 : 4,588 • 폭 : 5.6 ~ 9.1	38,388	서고시 제2013-441호 (2013.12.19.)	수직구제외 (3,018㎡)
변경	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원로)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	• 높이 : -18.27 ~ -48.15 • 길이 : 4,616 • 폭 : 7.1 ~ 11.6	48,782	-	수직구제외 (2,995㎡)

○ 변경사유 : 저류배수터널 및 유도터널 시설규모 변경 및 터널길이 오류정정

- 저류배수터널 : D=7.5m, L=3,606.7m → D=10m,  L=3,629.7m

- 유도터널 : D=4m, L=1,092.5m → D=5.5m, L=1,097m

다. 열람기간 : 열람공고 다음날부터 14일간

라. 열람장소 : 서울특별시 하천관리과 (☎2133-3870), 시설계획과 (☎2133-8407),

양천구 균형개발과 (☎2620-3519), 강서구 도시계획과 (☎2600-6842)

마. 관련도서 : 생략 (열람장소에 비치)

바. 기타 자세한 사항은 서울특별시 하천관리과(☎2133-3870) 또는 시설계획과(☎2133–8407)로 문의하시기 바랍니다.