		열화상카메라 성능 비교

구 분	기존제품(서울)	삼성 기부제품
사 진
크 기	250 × 105 × 90 (mm)	106 × 95 × 64 (mm)
무 게	700g	350g
해상도	320 × 240 (모니터 2인치)	320 × 240 (모니터 2인치)
탐지온도	-20 ~ 500℃	-40 ~ 1,000℃
가 격	대당 310만원	가격책정 불가(개발품)