한강교량 하부공간 활용계획 보고

(영동대교 북단 IC 하부공간)

2013.  10.

도시안전실

도로시설과

한강교량 하부공간 활용계획 보고

(영동대교 북단 IC 하부공간)

□ 배 경

	시장님 지시 (‘13. 9. 9)
영동대교 북단IC 하부공간에 대한 구체적 활용방안 검토 - 디자인재단 , 문화재단 , 청년허브센터 등과 협의 공간 활용방안 검토

□ 현 황

○ 영동대교 북단 강변북로 연결 IC 구간으로 교량하부 유휴공간은 하수도 공사용 창고 및 모범운전자회 사무실로 활용중

○ IC 구간 지상 및 지하공간은 배수펌프장 및 지하유수지가 설치되어 있으며 교통섬에는 녹지가 조성되어 있음

공사자재 창고 (2015.12)

배수펌프장 하부 유수지

모범운전자회 사무실 (2014.12)

①

②

자양4 배수펌프장

□ 추진경위

○ ‘13.   5. 18  :  영동대교 하부공간 활용현황 보고 지시(시장)

○ ‘13.   6. 12  :  영동대교 하부공간 활용현황 보고 - 서면

○ ‘13.   8. 12  :  영동대교 하부공간  정비완료(광진구)

(휀스 등 보도시설 및 배수시설 정비)

□ 정비방안 검토

○ 관련기관 자문결과 (‘13. 9.27)

관련기관	활용방안 검토의견
문화재단	· 주변 차량통행이 빈번해 먼지, 소음 등의 공해요인이 많아 시민들을 위한 공공 공간으로 활용 곤란 · 가설울타리를 아트휀스, 친환경휀스 등을 통해 어두운 분위기 탈피 필요
청년허브 센 터	· 주변이 도로로 둘러쌓여 있어 이용자들의 안전성 확보가 어렵고 접근성이 떨어져 공공장소로 활용 곤란
디자인재단	· 인근 성수사거리를 중심으로 수제화 및 중경공업 밀집지역으로 원자재 및 물류창고가 부족한 상황으로 물류창고로 활용하는 방안 검토필요

○ 현안상태

- 접근성

· 강변북로 연결 IC 내부 공간으로 차로로 둘러쌓여 도보 이동에 위험이 상존

· 도로특성상 영동대교 북단고가와 인접하여 교통체계상 차량 접근성이 매우 떨어짐

- 차로공간의 불균형

· 노선버스등 대형차량 통행을 위해 차로폭을 충분히 확보하였으나 불법 주정차 발생

- 기존 점유시설 이전 지연예상

· 전체적인 정비를 위해 기존 점유시설 이전이 필요하나 현재 적법하게 점용허가를 받아 사용하고 있어 이전에 장기간이 소요될것으로 예상됨

※ 관할구청 의견

·  점유시설 이전부지가 없을뿐 아니라 점유기간이 남아 있어 즉시 이전 곤란

·  하부공간은 인근 거주지에서  원거리에 위치하여 외진곳으로 이용불편 및 방범문제 등으로 이용율이 낮을것이라는 의견임

○ 정비방안

- 지역 주차장으로 활용 : 점용시설(창고, 모범운전자 사무실) 점용기간    만료시(2015년) 지역 주차장 설치 운영

· 단독주택이 밀집한 구 시가지에 위치하여 지역 주민들이 이용할수 있는 주차시설 부족

· 접근성등의 특성을 고려하여 장기주차 위주의 주차장 설치 운영

- 노상 주차장 사업개요

·  주차면수 : 90대(소형기준,  16.5㎡/대)

·  설치운영 : 광진구청 교통지도과

·  사 업 비 : 약 100백만원

(천호대교 남단 43면)

□ 추진계획

○ 단계별 추진

- 현실적으로 점유시설 이전에 장기간이 소요될 것으로 예상됨에 따라    단기적으로 현장을 정비하고 ,  장기적으로 노상주차장 조성

※ 단기 정비방안

- 차로에 화분설치를 통해 불법 주정차 억제 및 환경정비

- 옹벽구간 넝쿨식물 식재

차로에 화분설치	옹벽구간 넝쿨식물 식재

붙 임 : 영동대교 하부공간(북단IC) 사용현황 1부

영동대교 하부공간(북단IC) 사용 현황

□ 하부공간 사용 현황

○ 지하공간 :  배수펌프장 및 지하 유수지 설치

-  시 설 명 : 자양4 배수펌프장(관리기관 광진구 치수방재과)

-  목        적 : 성수동 및 자양동 일대(95ha) 우수 배제

-  시설규모 : 저수용량 (27,400㎥), 토출량 (900㎥/분, 펌프 740Hp 5대)

-  설치년도 : 2005년 펌프  5대(740HP)

○ 유수지 상부 지상공간 : 녹지 조성

-  면        적 :  약 36,900㎡ (관리기관 광진구 공원녹지과)

○ 교량 하부 공간 : 하수도 공사자재 창고 및 주민단체 사무실

연번	용도	점용자 및 면적	점용허가 기간	시설사진
①	하수도 공사자재 창고	광진구 치수방재과 (성수2가 배수분구 하수관거 정비공사) 1,286㎡	‘11.7.1~ ’15.12.31 (광진구 건설관리과)
②	사무실 (조립식 판넬)	광진구 모범운전자회 (회원 280명) 79㎡	‘12.8.21~’14.12.31 (광진구 건설관리과)

공사자재 창고 (2015.12)

배수펌프장 하부 유수지

모범운전자회 사무실 (2014.12)

①

②

자양4 배수펌프장