에너지 사용량 분석 보고서(1/4분기)

<영등포아리수정수센터>

⏐ 2014년 에너지 절감 목표 : 770TOE

⏐ 에너지 사용현황

< 단위 : TOE >

기관명	기 준 소비량(A)	전년도 1/4분기 사용량(B)	금년도 1/4분기 사용량(C)	기준소비량 대비 증감율(%) (A-C)/A×100)	전년도 대비 증감율(%) (B-C)/B×100)
영등포아리수정수센터	1,945	2,498.52	2,390.13	증22.89	감4.34
풍납취수장	814	1,215.14	1,161.95	증42.75	감4.38

⏐ 1/4분기 에너지 사용량 증감 분석

○ 전력 및 연료 사용량 증감원인

- 우리센터 시설규모는 취수시설 70만톤/일, 정수시설 60만톤/일 이나, 정수시설의 50%인 30만톤/일 시설은 2006년부터 2010년까지 완전 철거하고 설치하는 2정수장 재건설공사를 시행함

- 그러므로 기준년도(2007~2009년)에는 현재 시설의 50%만 가동하였기 때문에 에너지 사용량도 적었음

- 그리고 재건설을 하지 않은 나머지 50% 시설도(1정수장) 2011년 고도정수처리 시설을 추가로 설치함에 따라 에너지 사용량이 증가함

○ 에너지절감을 위한 시설개선 추진실적

- 펌프개량 : 취수펌프(970KW → 600KW ) 1대 교체

. 절감량 : 교체전4,236,960KWh-교체후2,620,800KWh

=1,616,160KWh

⏐ 신재생에너지 설치 추진 실적 : 없음