■석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호 서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지									용인시 처인구 이원로 483
건축 허가일(신고일)									준공일
				2002.10.18
건축물 소유자의 성명									건축물 소유자의 주소
				서울특별시									서울시 중구 세종대로 110
석면건축물안전관리인 성명									석면건축물안전관리인 주소				서울시 중구 세종대로 110
				원경희
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일		2017년 07월 19일
건축 자재	위치		물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가					위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
			비산성		손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지·보수 형태	유지·보수 빈도	상주인원 또는 거주자수		구역의 사용빈도		구역의 사용시간
텍스	지하 1층 홀 1층 복도 2층 복도 3층 계단실1,2,3 천장		2		2	1	0	1	0	1	0	0		2		0	9	낮음
텍스	1층 프로그램실 2층 프로그램실 천장		2		2	1	0	1	0	1	0	0		2		1	10	낮음
텍스	1층 상담실 천장		2		2	1	0	1	0	1	0	0		2		1	10	낮음
텍스	1층 간호사실, 사무실, 원장실, 영양사실 2층 간호사실 천장		0		0	1	0	1	0	1	0	1		2		2	8	낮음
텍스	1층 식품창고 천장		2		2	1	0	0	0	1	0	0		2		0	8	낮음
텍스	1층 식당 천장		2		2	1	0	1	0	1	0	1		2		1	11	낮음
텍스	1층 침실 2층 침실 천장		0		0	1	0	1	0	1	0	1		2		2	8	낮음
텍스	2층 자원봉사자대기실, 대기실 천장		2		2	1	0	1	0	1	0	0		2		0	9	낮음
텍스	2층 처치실 천장		0		0	1	0	1	0	1	0	1		2		2	8	낮음

(주)이에이그룹 엔지니어링

2017년 시 소유 석면건축물 위해성 평가

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		비산성	손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지·보수 형태	유지·보수 빈도	상주인원 또는 거주자수	구역의 사용빈도	구역의 사용시간
텍스	2층 탈의실 천장	2	2	1	0	0	0	1	0	0	2	0	8	낮음
텍스	옥탑층 ELEV기계실, 기계실 천장	2	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	8	낮음
3. 비고 (특이사항)