영풍초등학교 의견에 대한 검토결과

순번	의견내용	검토결과
1	공사과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 대한 대책 마련을 분명히 하시기바랍니다. 모든 건설업체가 안전대책을 세우고 있으나 공사가 시작되면 계획대로 이루어지지 않는 경우가 허다한 것으로 알고 있습니다. 서울시와 SH공사는 세밀한 안전대책 계획을 세워 시공 전 학교에 브리핑을 해 주시고 공사 중에도 책임자가 당일 공사 일정 및 안전계획에 대해 학교 측에 주기적으로 보고하는 체제가 이루어지도록 해 주시기 바랍니다. 아울러 등하교시 공사차량 진입을 방지하고 교육활동이 이루어지는 시간에는 소음발생이 생기지 않게 하는 등 교육활동에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.	건설기술진흥법에 의거 안전관리계획 수립, 안전관리자 배치, 안전시설 설치 등으로 안전사고를 예방하고, 대형공사차량 진입 및 자재반입 시에는 교통표지판 설치, 신호수 배치 등으로 안전관리를 철저히 시행하겠음 대기환경보전법에 의거 학교 교육활동에 지장이 없도록 소음 · 진동을 관리하고, 현장여건에 맞게 비산분진 발생 방지 시설 등을 설치하겠음 공사 일정 및 작업 등에 대해서는 추후 영풍초교와 협의하여 시행하겠음
	아파트 건립 공사를 시작하기 전 지역의 보행 및 주차계획, 자동차 통행로 확보 등 기본적인 만반의 계획을 세워 학교와 지역주민의 동의를 받으신 후 공사를 시작해 주기를 바랍니다. 공사장 및 학교 주변 지역은 도로의 폭이 좁고 대부분 일방통행 도로로 이루어져 아파트 건립으로 레미콘 등 공사 차량등의 왕래가 빈번하게 될 때 보행자 및 학생들의 교통안전에 위협이 되고 지역주민의 불편은 불을 보듯 훤합니다. 특히, 일방통행길에 레미콘 등 공사차량이 다니지 않게 하는 등 만반의 계획을 준비해 주시기 바랍니다.
2	아파트와 학교 사이의 담장은 좋은 소재로 어린이들 정서에 유익하게 단장하되 어린이들의 안전을 위해 넘어다닐 수 없는 높이를 확보하기 바랍니다.	아파트와 학교 사이의 담장(펜스)은 학교시설물과 조화를 이룰 수 있도록 디자인하고, 어린이들의 안전사고 발생 방지를 위해 적정한 높이를 확보하여 계획하겠음
3	아파트의 자동차 출입구는 거여공원 방향으로 해 주시기 바랍니다. 사람들이 이동할 통로는 버스와 지하철을 고려하면 거여어린이집 방향으로 출입구를 만드는 것이 좋으나 자동차 출입구는 본교 어린이들과 어린이집 유아들의 안전을 위해 거여공원 방향으로 해 주시기 바랍니다. 학교 정문 쪽은 일방통행 도로로 어린이들의 통학로로써 지금도 아침 등굣길에 작은 봉고차 한 대로도 길이 막힐 때가 있을 정도로 복잡하고 항상 안전사고에 노출되어 있습니다. 어린이와 유아들의 안전은 물론 아파트 주민의 편의를 위해서도 자동차 출입구는 거여공원 방향으로 해 주기 바랍니다.	현재 계획안의 자동차 출입구는 어린이들과 유아들의 등하교시 차량으로 인한 안전사고 발생 방지를 위해 거여공원쪽으로 계획하였으며, 보도부와 차도부의 명확한 동선분리를 통해 차량으로 인한 안전사고를 최대한 예방하겠음

순번	의견내용	검토결과
4	최종 100가구에 맞추어 조망권이나 일조권을 더욱 확보해 주기를 바랍니다. 2013.3.21(목) 본교 다목적실에서 최조웅 시의원이 주재한 거여동 12-1 장기전세 주택 건립 관련주민(학교)과의 면담 시 대상지에 지어질 아파트 규모는 100세대인데 2015.1.20(안)을 보면 127세대로 증가되었습니다. 학교 정면에 위치하여 학교 교육환경에 여러모로 피해가 큰 장기전세주택을 당초 계획보다 가구수를 증가하여 건설한다는 것은 바람직하게 여겨지지 않습니다.	- 전체 시설물의 규모는 당초 계획안과 변화가 없으며 낙후된 기존주택지구의 개선과 지역 활성화를 위해 신혼부부 위주의 공급을 목표로 하여 소규모주택으로 변경(전용면적 49㎡ → 32㎡~41㎡)하고 우선공급을 받을 수 있는 지역주민의 더 많은 혜택을 위해 세대수를 확보한 사항으로, 전체 건물의 용적률 및 건축면적 등은 당초와 동일한 규모임 학교의 조망권 확보를 위하여 한빛터 뒤쪽으로 타워동을 배치하였으며, 일조 시뮬레이션 결과와 같이 법적 일조기준을 만족하도록 계획하였음 - 또한, 영풍초교에서 요구하고 있는 형태처럼 세대를 삭제하더라도 한빛터의 일조권 개선이 미미한 사항으로, 세대수 감소는 수용하기 어려운 사항임 - 다만, 한빛터(강당)와 면하는 아파트 측벽을 밝은 색계열의 마감재로 선택하여 학교 교육환경에 조화될 수 있도록 노력하겠음
	가구수(약 27가구)를 축소시킬 때 한빛터 쪽에 인접한 건물의 층수를 낮게 하여 한빛터 및 영풍가족 텃밭의 일조량을 좀 더 확보해 주시기 바랍니다. 높은 2개의 동을 한빛터 쪽으로 세워 학교의 조망권이나 운동장의 일조권을 확보한 것은 다행이나, 기본적으로 아파트 건립으로 한빛터(강당)가 어둡게 되고 동지기준시 12시경부터 한빛터(강당)에 그림자가 생겨 교육활동 시 전기를 켜야하는 상황이 필연적으로 생기게 됩니다. 지금도 매년 5,000여만원의 전기요금으로 학교재정이 곤궁한 형편인데 이로 인해 학교에 경제적 부담을 유발시키리라 생각합니다. 또한 영풍가족의 소통과 화합의 장이 되고 있는 영풍가족 텃밭 역시 일조량 부족으로 텃밭재배에 어려움이 크리라 생각됩니다. 이에 한빛터 쪽 건물의 층수(2개동)를 다음과 같이 조정하여 주시기(앞, 뒤 20가구 축소/기타 7가구)바랍니다.
5	학교교육에 대해 그 어떠한 민원도 제기하지 않고 어린이 교육에 협조하겠다는 내용의 동판을 새겨 학교와 아파트 벽에 부착시켜 주십시오. 공사가 완료된 후 아파트 입주민은 학교교육에서 이루어지는 소음 등으로 학교에 민원이 제기할 우려가 큽니다. 이에 입주민에게 미리 학교교육에 협조하겠다는 동의는 물론 입주민이 학교교육에 대해 그 어떠한 민원도 제기하지 않고 어린이 교육에 협조하겠다는 내용의 동판을 새겨 학교와 아파트 벽에 부착시켜 세월이 흘러도 입장이 반대가 되는 일이 없도록 방지해 주시기 바랍니다.	현재 계획안은 소음민원으로 인해 학교 교육활동이 위축되지 않도록 아파트 측벽배치, 운동장 정면 공용복도공간 배치, 필터동(보육시설 및 작은도서관 등) 설치의 건축적 방법으로 소음에 최대한 대응하도록 계획하였음 또한, 입주자 모집공고시 학교 교육활동으로 인해 소음이 발생할 수 있음을 사전에 안내할 예정이며, 입주후 관리주체를 통해 지속적으로 학교 교육활동에 협조를 당부 할 예정임 영풍초교에서 요청한 동판제작은 표현의 자유를 침해하는 사항이므로 설치가 불가한 사항임

순번	의견내용	검토결과
6	학교로써는 경제적, 정서적, 교육적 피해가 극심할 것으로 생각됩니다. 보상 차원으로 학교환경 개선을 지원해 줄 것을 바랍니다. 공사가 이루어지는 동안 안전 위협은 물론 소음, 분진 등으로 운동장 수업을 비롯하여 학교교육에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 본교 어린이들은 운동장이나 지역사회 속에서 마음껏 뛰어 놀지 못하게 되어 건강은 물론 교우관계 등 보이지 않는 부분까지 많은 피해를 볼 것입니다. 또한 분진, 먼지 등은 어린이 및 교원들의 건강에 악영향을 미치고 학교 내외관도 더러워질 것입니다. 아울러 공사가 완료된 후 한빛터는 일조의 부족으로 교육활동 중 전등을 켜는 등 학교로써는 경제적, 정서적, 교육적 피해가 극심할 것으로 생각됩니다. 보상 차원으로 학교환경 개선을 지원해 줄 것을 바랍니다. 희망하는 학교환경 개선 대상은 학교 중앙현관 앞 리모델링, 교내 어린이 수돗가정비, 어린이 놀이터 정비, 수목 전지, 공사후 학교외벽 청소 등입니다.	거여동 12-1 장기전세주택 건립 사업의 사업재원 및 사업비는 공공의 재원으로 이루어지는 사항이므로 사업의 본래 취지와 부합되지 않는 계획대지 밖의 환경개선은 반영이 어려운 사항임 다만, 공사 시행중에는 환경관리를 통해 소음 및 비산먼지 발생을 최소화하여 학생들의 활동에 지장이 없도록 노력하겠음 학교에 필요한 리모델링, 수돗가정비 등의 시설개선 사항에 대해서는 필요시 서울시와 협조하여 해당 교육청에 건의토록 하겠음
7	학교 정면에 있는 2층(도서실 및 어린이집 예상) 외벽은 본교 어린이들의 정서를 위하여 학교와 협의 하에 아름답게 처리해 주기 바랍니다.	- 입면 디자인은 학교 시설물(한빛터) 등을 고려하여 조화롭게 디자인하여 반영하겠음