포장도로 균열보수․표층처리 현황

□ 균열보수(2009~2014년) - 2014년 추진실적 작성

강서도로 사 업 소	2012	안양천로	포장공사	2012년 관내 포장도로일상유지보수공사	∘위 치 : 목동운동장~열병합발전소 ∘규 모 : 크랙실링 균열보수 19,917m ∘금 액 : 118,000천원 ∘기 간 : ‘12.11.01.~12.31.	포장도로에 발생된 균열을 보수하여 공용수명 연장
	2013	서해안로	포장공사	2013년 관내 포장도로일상유지보수공사	∘위 치 : 오류IC ~ 오류동길 ∘내 용 : 크랙실링 균열보수 2,335m ∘금 액 : 23,000천원 ∘기 간 : ‘13.11.8~11.15.	포장도로에 발생된 균열을 보수하여 공용수명 연장
		제물포로	포장공사	2013년 관내 포장도로일상유지보수공사	∘위 치 : 홍익병원앞~청소년회관 ∘내 용 : 크랙실링 균열보수 822m ∘금 액 : 8,000천원 ∘기 간 : ‘13.11.8~11.15.	포장도로에 발생된 균열을 보수하여 공용수명 연장
		남부순환로	포장공사	2013년 관내 포장도로일상유지보수공사	∘위 치 : 개봉1동사거리~매봉초교 ∘내 용 : 크랙실링 균열보수 1,146m ∘금 액 : 11,000천원 ∘기 간 : ‘13.11.8~11.15.	포장도로에 발생된 균열을 보수하여 공용수명 연장
	2014년				해 당 없 음

□ 표층처리(2009~2014년) - 2014년 추진실적 작성

사업소명	연도별	도 로 명	구 분	공 사 명	추 진 내 역	추 진 사 유	비고
강서도로 사 업 소	2013	여의대로	포장공사	2013년 관내 포장도로일상유지보수공사	∘위 치 : 마포대교~여의공원 ∘내 용 : re-ascon 표면처리 23.3a ∘금 액 : 27,000천원 ∘기 간 : ‘13.10.21.	포장도로의 미세균열 발생 등 불량상태가 경미한 지역을 표면처리하여 공용수명 연장
		여의대로	포장공사	2013년 관내 포장도로일상유지보수공사	∘위 치 : 여의공원~서울교 ∘내 용 : ast-700 표면처리 12.06a ∘금 액 : 12,000천원 ∘기 간 : ‘13.11.04.	포장도로의 미세균열 발생 등 불량상태가 경미한 지역을 표면처리하여 공용수명 연장
		여의대로	포장공사	2013년 관내 포장도로일상유지보수공사	∘위 치 : 서울교~여의공원 ∘내 용 : 포그씰 표면처리 12.06a ∘금 액 : 12,000천원 ∘기 간 : ‘13.10.19.	포장도로의 미세균열 발생 등 불량상태가 경미한 지역을 표면처리하여 공용수명 연장
		여의대로	포장공사	2013년 관내 포장도로일상유지보수공사 (관급설치도)	∘위 치 : 여의공원→마포대교 ∘내 용 : MSK 표면처리 20a ∘금 액 : 22,000천원 ∘기 간 : ‘13.11.04.	포장도로의 미세균열 발생 등 불량상태가 경미한 지역을 표면처리하여 공용수명 연장
	2014년				해 당 없 음

□ ‘15년 예방적 유지보수 추진계획

사업소명 (공단)	보수방법	도 로 명	위 치	공 법	규모	소요예산	공사기간	비고
강서도로사업소	소 계				3,500M	162백만원
	균열보수	남부순환로	오류IC~서부트럭터미널지하차도 전	크렉실링	1,000M	12백만원
		남부순환로	강월초교입구교차로 ~ 신월IC	크렉실링	1,000M	12백만원
	표층처리	여의서로	서강대교 남단교차로	MSK 표면처리	1,500M	138백마원		120a

□ ‘14년 이전 시행한 예방적 유지보수 현장조사 결과(사진)

안양천로(목동운동장~열병합발전소)	서해안로(오류IC~오류동길)
제물포로(홍익병원~청소년회관)	남부순환로(개봉1동사거리~매봉초교)
전체적으로 하자 사항없음