예산재배정 요청서(관악구)

□ 개략사업비 : 50백만원

시설물명 (대표주소)	도림천 보도육교
준공년도	1994년	구조형식	STB
제 원	폭4m, 연장88m	상태등급	B등급
정비내용	- 육교 상부 도장, 신축이음장치 설치 2개소

□ 추진경위

- 2017.11.27. : 도림천보도육교 외부전문가 합동 안전점검 실시

☞ 점검결과 : 국부적인 도장탈락 및 이로인한 표면 부식 상태가 점검되었으므로 내구성, 사용성 및 장기적 안전성 확보차원에서 손상부에 대한 보수가 필요함.

- 2018.01.10. : 도로시설물 정비필요시설 제출(서울시 도로시설과)

□ 위치도

- 신사로 70 ~ 신대방1길 24

□ 현황사진

□ 평면도면

□ 종단도면

□ 사업의 필요성(또는 당위성)

- 도림천보도육교는 관악구 ~ 동작구를 횡단하는 보도육교로 긴급안전점검 결과 강재의 도장탈락 및 부식이 적출되었으며 적출부위의 손상 확대 방지를 위해 보수가 필요한 실정임

- 신축이음부 동절기 유간 벌어짐이 안전성에 유해한 요인은 없지만 신축거동이 한방향으로 일어나 벌어진 경간 사이로 하부가 노출되어 불안감을 유발하고 민원이 발생하고 있어 이에 대한 보완대책으로 양측으로 신축이음장치(P2,P4)의 설치가 필요함

□ 향후계획

- 2018.04 : 현장 조사

- 2018.05 ~ 06 : 공사 시행

붙임 : 외부전문가 자문의견서 1부.