예초작업 유의사항

1. 예초작업을 위한 가죽 작업복, 고글 및 안전벨 장치 등 장비를 착용하여야 함.

2. 현장관리자는 작업 전 작업자의 당일 건강상황을 파악하고 현장관리자 판단하에 작업현장 투입여부를 결정함.

3. 작업시간을 적절히 조정하여 열사병이나 일사병에 대비함.

ㅇ 작업공간을 충분히 확보하여 민간인에게 방해되지 않도록 함.

ㅇ 작업도중 충분한 휴식과 간식 등을 준비하여 체력 보충

ㅇ 작업도중 음주·흡연 등 불가

ㅇ 작업 전 안전사고 예방을 위한 철저한 안전교육 실시

ㅇ 작업 전 작업장을 표시하는 푯말 또는 안내판 설치

ㅇ 작업 후 진드기 예방을 위해 에어건 등 활용

4. 작업규모, 작업인원, 작업일수 등을 작업 전에 면밀하게 설계함.

ㅇ 작업규모를 사전에 조사하여 여유있게 작업일정을 설계하거나 충분한 작업인원을 투입하여야 함.

5. 임금에 맞추어 작업량이나 작업규모를 설계하지 말고 작업량을 먼저 산출한 후 이에 따라 임금을 산출·지급하여야 함.

6. 고분군 등 대단위 예초는 가급적 예초기 등 기계를 사용하여 작업함.

* 인력에 의한 예초의 경우, 예초관리 전문업체 활용 검토 필요