온실가스에너지 절감 조치내역

(2011~2013)

(서울역사박물관)

년 도	부 문	온실가스 절감 구체적 조치 내용
2011년	건 물	화장실(총 18개소) 자동절전시스템(인체감지카운터 센서방식) 도입설치하여 에너지절감 LED조명 교체사업(자체사업) : 102등 교체(24시간 점등지역인 비상계단과 복도 조명 개선 로비,사무실,복도 등의 조명은 격등제 운영하고, 경관조명은 평상시 소등하고, 필요시에만 점등 운영 냉난방 가동시간 신축조정 운영(관람객 민원 등을 감안하여 전시장죤과 사무실죤의 분리 차등적용 운영)
	수 송
2012년	건 물	LED조명 교체사업(상반기/시비사업) : 870등 교체(24시간 점등지역인 지하 전기실 및 기계실 조명개선) LED조명 교체사업(하반기/자체사업) : 530등 교체(점등시간이 많은 지하 수장고 및 유물보존처리실의 형광등 조명개선) 청사 에너지절감을 위한 박물관 관람시간 단축조정 (야간시간대 관람객수가 극히 적어(19시부터 급감)에너지낭비의 요인이 되어 1시간 단축조정 중식시간(1시간) 사무실 및 복도 소등, 퇴근시간(18시)이후 부분점등 및 소등조치 에코마일리지제 가입 및 컴퓨터 에너지사용 절감프로그램 설치시행(전직원)
	수 송
2013년	건 물	사무실 원격 자동 조명제어시스템 도입 설치(그간 사무실내 조명만 원격 자동 점소등시스템이 없어 에너지 낭비요인이 되었으나, 본 시스템을 도입하여 필요시에 일괄 자동 점소등 운영 조치하여 에너지 절감 도모 LED조명 교체사업(시비사업) : 751등 교체(사무실 등 직원 사무공간의 형광등 전량 조명개선 조치)
	수 송