[별지 제24호서식]
위험물제조소등 완공검사필증
①완공검사 연월일 및 번호		2017년 09월 04일 제31-0033-170904호
②제조소등의 구분		취 급 소	③저장소 또는 취급소의 구분	주유취급소
설 치 자	④성 명	대표이사	⑤생 년 월 일 (법인)	**************
	⑥주 소	서울 동대문구 용두동 45-1번지 용두빌딩
⑦설 치 장 소		서울 영등포구 선유로 114(양평동1가) 삼미상사(주)영등포주유소
⑧설치 또는 변경허가 연월일 및 허가번호		2017년 08월 28일 제31-0033-170828호
⑨비 고		제4류 제1석유류 휘발유 40,000ℓ1기 제4류 제2석유류 경 유 40,000ℓ2기, 등 유 40,000ℓ1기 ※ 변경내역 - 2010.7.16.기재사항 변경에 따른 재교부(등유12,000리터 1기->경유12,000리터 1기로사용) - 2016.3.18.공사 중 방화벽 일부 손실로 방화벽 재건축(가로1M,세로0.3M,높이2M) - 2017.1.10.지하저장탱크4기교체, 지하저장탱크12,000ℓ1기 용도폐지 고정급유설비 단식2기철거, 주유관, 주입관, 통기관, 회수배관 전체철거교체 - 2017.9.4.셀프주유취급소 변경
위험물안전관리법시행령 제10조제2항의 규정에 의하여 위험물제조소등의 완공 검사필증을 교부합니다. 2017년 09월 04일 영등포 소방서장 □
공 지 사 항
1. 허가받은 내용 중 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 사전에 변경허가를 받아야 합니다. 2. 제조소등의 설치자는 위험물을 저장 또는 취급하기 전에 안전관리자를 선임 후 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 하며, 안전관리자가 해임하거나 퇴직한 날부터 30일 이내에 선임 후 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고를 하여야 합니다. 3. 제조소등의 용도를 폐지한 때에는 14일 이내에 시․도지사 또는 소방서장에게 폐지신고를 하여야 합니다. 4. 제조소등을 양수하거나 인도 받은 사람은 30일 이내에 시․도지사 또는 소방서장에게 신고하여야 합니다. 5. 완공검사필증은 이 제조소등의 용도를 폐지할 때까지 보관하여야 합니다.
비고 1. 이 완공검사필증은 이동탱크저장소 외 제조소등에 사용합니다. 2. 법인의 경우 성명란에는 명칭(법인등록번호, 대표자성명 포함)을 주소란에는 주된 사무소의 소재지를 각각 기입합니다. 3. 이송취급소의 경우에는 설치장소란에 배관의 기점․종점 및 경과지의 시․군․구를 기재하고 기점 및 종점의 사업소명을 병기합니다. 4. 변경에 따른 완공검사의 경우에는 설치허가를 한 행정청, 허가연월일 및 허가번호를 비고란에 기재합니다. 5. 비고란에는 제조소등을 특정할 수 있는 규격, 형태, 허가품명, 허가량 및 시설내역(취급탱크의 용량, 개수 등)을 기재합니다.
210mm×297mm (보존용지(1종) 120g/m2)