붙임		외근근무 교대점검 표준 매뉴얼

① 집 합 및 확인	1-1. 업무인계·인수, 공지사항 전달, 출동부대 편성, 인원파악 □ 집합 : 사무실

② 개인건강확인·관리	2-1. 개인건강상태 확인·관리 □ 책임관은 대원들 건강 상태 확인하고 특이사항 발견시 병가 등 조치

※ ① 집합 및 확인 + ② 개인건강확인 · 관리는 5분 내 실시

③ 개인보호 장비점검	3-1. 개인안전장비 성능시험 □ 공기호흡기, 휴대용랜턴, 인명구조경보기, 무전기 등 3-2. 개인안전장비 외관점검 □ 점검항목 : 방화복, 방수화, 안전모(헬멧), 방화두건, 안전장갑 등 (훼손여부 및 오염상태)

④-1 소방차량 점 검	4-1-1. 시동 전 점검 : 외관, 누유·누수, 배선체결, 타이어상태 점검 4-1-2. 시동 중 점검 : 시동, 장치성능, 제동장치, 펌프성능 등 점검 4-1-3. 정지 후 점검 : 누유·누수 점검 □ 「소방자동차 관리 규칙」 의 ‘소방자동차 일일점검부’ 에 준하여 점검

④-2 적재장비 점 검	4-2-1. 화재진압, 구조·구급장비 점검 : 소방자동차별 적재기준 현황과 일치 및 훼손여부 확인 4-2-2. 동력장비 점검 □ 기타 장비 당번근무자 근무시간에 점검

⑤ 점검결과 보고 및 해 산	5-1. 차량 부서, 집합 : 차량 부서 및 점검종료 후 차고 앞 집합 5-2. 개인장비·차량·적재장비점검 결과보고 □ 이상 있는 경우 장비별 이상내용을 보고 5-3. 책임관 공지사항 전달 후 해산, 교대점검 종료