진압장비 소모품 수요조사 목록
연번	품 명	규격 / 모델	수량	수요사유	비 고
1	카라비너	KD-101	20	예비용
2	3M 장갑	슈퍼그립 200	100	소모품
4	체인톱 시동줄	이지스타트세트	2	예비용
5	체인톱 점화플러그	husqvarna 353 BPMR7A(NGK)	2	예비용
6	동력절단기 점화플러그	husqvarna/K760R(건식)	2	예비용
7	수관 묶음용 밸트	투버클 압축밸트 70cm/2개 1세트	10	예비용
8	충전컷쇼 날	BOSH GSA 18 V-LI(S922HF)	2	예비용
9	헬멧렌턴 베터리	삼성셀18650(충전용건전지3500mah)	5	예비용
10	연료필터	동력절단기 및 체닝톱 용	4	예비용
11	동력절단기 에어필터	동력절단기용	1	예비용

사   양   서

품 명 (모델명)	카라비나	제조사 (제조국)	KD카라비너 (대만)
참고그림
용도	◇ 휴대용 렌턴 및 각종 장비 결착 시 필요
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 알루미늄 - 타입 : SCREW - 파단하중 : 25KN
비고

품 명 (모델명)	3M 장갑	제조사 (제조국)	3M (한국)
참고그림
용도	◇ 차량 및 장비 정비,조립시 사용
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : Span NBR Foam coating - 규격 : S.M.L.XL - 통기성이 우수함 - Embossing 처리로 높은 마모도와 미끄럼 바지에 탁월 - 코팅부분의 방수 방유 효과가 좋음 - 폴리+스판구조로 인한 뛰어난 착용감
비고

품 명 (모델명)	체인톱 시동줄	제조사 (제조국)	허스크바나 (덴마크)
참고그림
용도	◇ 체인톱 스타트 세트(e-series 450)
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 허스크바나 엔진 톱 이지스타트 세트 - 시동줄과 reccil spring이 함께 조립되어 있는 상품
비고

품 명 (모델명)	점화플러그	제조사 (제조국)	BOSCH
참고그림
용도	◇ 체인톱 및 동력절단기 시동 시 점화 플러그
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 보쉬 플러그WS7F - 사이즈 19mm X 53mm - 주의사항 플러그를 끼울 때 과한 힘을 가하거나 렌치가 기울어질 경우 제품의 충격이 가해져 파손우려가 있으므로 주의할 것
비고

품 명 (모델명)	동력절단기 점화플러그	제조사 (제조국)	BOSCH
참고그림
용도	◇ 동력절단기 시동 시 점화플러그
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 보쉬 플러그WS7F - 사이즈 19mm X 53mm - 주의사항 플러그를 끼울 때 과한 힘을 가하거나 렌치가 기울어질 경우 제품의 충격이 가해져 파손우려가 있으므로 주의할 것
비고

품 명 (모델명)	수관묶음용 밸트	제조사 (제조국)	이지트레블 (한국)
참고그림
용도	◇ 간판안전조치, 수목안전조치 등 다용도 사용목적
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 폴리에스테르 - 제조 및 판매원 : 이지트러블 - 규격 : 70cm/3.3cm - 폴리에스테르 원단을 사용하여 장기간 사용에도 강도유지 - 버클을 이용하여 쉽게 압축함과 동시에 길이조절이 가능
비고

품 명 (모델명)	충전 컷쇼날	제조사 (제조국)	BOSCH
참고그림
용도	◇ 목재 및 금속 절단용 날
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재료두께 : 중간사이즈 재료두께 절단용 - 특징 : 팔레트 작업용 - 전체길이 : 150MM - 제품명 : S922HF - 날두께 : 0.9MM
비고

품 명 (모델명)	헬멧 렌턴 베터리	제조사 (제조국)	삼성전자 (한국)
참고그림
용도	◇ 헬멧렌터의 베터리
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 직경 18mm / 길이65mm - 보호회로 장착 - 3500mAh
비고

품 명 (모델명)	연료필터	제조사 (제조국)	허스크바나 (덴마크)
참고그림
용도	◇ 2행정 엔진의 연료를 걸러 공급해주는 장치
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 동력절단기 및 체인톱의 경우 연료의 혼합으로 인한 이물질 등을 걸러주기 위한 필터 필터가 막히게 되면 동력절단기 및 체인톱의 기능이 상실되는 경우가 많음
비고

품 명 (모델명)	동력절단기 에어필터	제조사 (제조국)	허스크바나 (덴마크)
참고그림
용도	◇ 동력절단기의 성능과 효율을 높이기 위한 에어필터
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 에어필터가 더러워지면 연료와 공기의 혼합비가 맞지 않게 되며 연료소비량이 높아지고 기계의 성능이 낮아지게 된다. - 동력절단기의 성능 및 효율을 높이기 위해 수시로 에어필터의 교체가 중요
비고