진압장비 소모품 수요조사 목록
연번	품 명	규격 / 모델	수량	수요사유	비 고

(작성예시)

사   양   서

품 명 (모델명)	PP로프 (12mm)	제조사 (제조국)	대산호이스트 (한국)
참고그림
용도	◇ 간판안전조치, 수목안전조치 등 다용도 사용목적
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 폴리프로필렌 섬유 - 로프직경 : 12mm - 로프길이 : 130 M - 고품질의 폴리프로필렌 섬유로 만들어지며 특별히 자외선에 대한 높은 저항력과 취급 상 대단히 용이한 로프임. - 비중(0.91)이 낮아 물에 뜬다. - 기존의 3연로프보다 수명이 길다. - 충격 흡수력이 뛰어나고 마모에 우수한 저항력과 뒤틀림이 없으며 유동성이 있어 작업 이용이하다. - 양식용, 육상용, 어업용 및 레크레이션과 스포츠 분야에 널리 사용된다. - 중선박 정박용, 도킹용, 닻줄용과 같은 용도로 가장 잘 알려져 있는 로프이다.
비고	◇ CE, UIAA, TUV 규격에 인증된 제품. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.