【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전	세-103호	종로구 삼청동 28-73 (종로구 북촌로123 베트남대사관) 123베트남대사과) ))))베트남대사관)	소화전 스핀들 이탈	사용불
(발생 원인)
2013. 5. 17. 종로구 삼청동 28-73 소재에 설치된 세-103호 소화전 스핀틀 이탈로 인해 불량 상태임을 발견하여 수리를 요청합니다.
(현재 상태)
사용불
2013년 5월 17일 조 사 자 소 방 위 :이 영 (담당자:소방위.이 영) 확 인 자 세종로119안전 부센터장 김상철 )

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설(세-103호)고장 사진

고장 소방용수시설(세-103호) 위치도