용역과업 지침서

제1조(목적)

본 지시서는 서울특별시 광암아리수정수센터 「2019년 정수시설 청소용역」과 관련된 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

본 지시서는 서울특별시 광암아리수정수센터의 정수지, 여과지, 침전지,활성탄흡착 지, 고도처리회수조,약품실,중계펌프장 등 청소에 적용함에 있어 순위를 우선 적용한다.

제3조(청소내용)

1. 착수정, 혼화지, 침전지, 여과지, 정수지, 활성탄흡착지, 배출수지,고도처리회수조, 방류수조, 약품실,중계펌프장 등이 있다.

2. 침전지 청소는 침전지 벽체, 소수로, 중수로, 대수로, 삿갓, 유공관, 기둥을          포함하고, 슬러지 청소는 착수정, 혼화지, 침전지 바닥, 맥동실 내부, 배출수         지, 방류수조,고도처리회수조 등을 포함한다.

3. 여과지 청소는 여과지 벽체, 여과지 대수로, 여과지 유입 웨어, 여과지 주위 시설물을 다 포함한다.

4. 활성탄흡착지 청소는 흡착지 벽체, 흡착지 대수로, 흡착지 유입 웨어, 흡착지 주위 시설물을 다 포함한다.

5. 정수지 청소는 정수지 11개지, 정수지 내 호퍼, 주위 시설물을 다 포함한다.

6. 침전지 흄관 슬러지 제거시 일반적 방법으로 제거할 수 없는 슬러지는 고압세정기 등으로 제거하여야 한다.

7. 장마 또는 태풍으로 인한 원수 수질악화시 정수시설 청소 용역 일정을 조정

한다

제4조(도급자의 의무) 도급자는 다음 각호에 명시된 사항을 준수하여 시행에 만전을 기하여야 한다.

1. 본 용역은 설계도서 및 지시서에 의거 감독원의 지시에 따라 시행하여야 하며, 수질 및 안전을 최우선으로 시행하여야 한다.

2. 본 용역 시행중 도급인은 수도법 및 먹는물관리법 등 기타 관련된 모든 법규를  준수하여야 하며, 정당한 사유없이 고의적으로 작업기간을 지연시키거나 감독관의 지시에 순응하지 않을 때에는 용역의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다.

3. 본 용역 사항은 시민 급수를 생산 공급하는 시설물을 대상으로 하고 있으므로 수질이나 수량에 지장을 주지 않도록 최대한의 조치를 해야 한다.

4. 본 용역 개시전 도급자는 당소에 출입하게 될 직원과 작업원의 출입자 명단을 착공계 제출시 첨부하여 제출하여야 한다.

5. 본 용역에 동원되는 작업자들은 수인성질병 감염여부 등에 대한 건강진단서를(3항목:장티프스,세균성이질,파라티푸스)제출하여야 하며, 부적격자는 본 용역에서 작업할 수 없다.

6. 본 용역은 배출수지의 시설용량과 처리용량에 맞추어 작업을 실시해야 하므로  필요시 일일작업 시간을 단축 또는 연장할 수 있다.

7. 정수생산 및 시설물 유지관리 공사를 시행하면서 용역이 진행되어야 하므로 용역시행 중 정수시설물(구조물)등의 보수, 보강을 위하여 일시적 작업중지를 지시 할 경우 이에 응하여야 하고, 구조물 보수공사 완료 후 감독자의 지시에 따른다.

제5조(용역의 사전보고)

도급자는 용역의 착수 전에 설계서, 현장조건 등을 면밀히 검토하여 시행 전 불합리한 점이나 다른 시설과 합리적으로 부합되는지 여부를 검토 후 이상여부를 감독관에게 보고하고 이를 사전에 협의하여야 한다.

제6조(청소의시행)

1. 본 용역의 물량은 추정물량이므로 당소의 실정에 따라 증감이 있을 수 있으므로 도급자는 이에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 기타 설계서에 명기되지 않은 물량은 당소의 의견에 따르며 새 공종의 추가, 공종의 삭제, 물량증감, 작업 여건의 변동 등 설계 변경사항이 발생하면 감독관과 협의하여 시행한다.

2. 도급자는 작업지시 접수 후 3일 이내에 착공계를 제출하고 각종 청소장비 및 자재 등은 K.S 제품을 우선 사용하며, 반입 전 감독관에게 사전승인을 득한후 감독관의 지시에 따라 청소를 개시하여야하며 당소의 사정으로 작업 변경시는 작업 전일 도급자에게 유선 통보하여 작업일자를 조정 또는 변경할 수 있다.

3. 도급자는 청소 중 또는 청소완료 후 부적합사항이 적출될 경우 감독관의 지시에 따라야 한다.

4. 본 용역의 도급자는 용역 실시 중 또는 일일작업 완료 후에 주변 정리정돈을 철저하게 한다.

5. 본 용역 기간중 현장대리인은 항상 현장에 상주하여 작업을 총괄 지휘해야한다.

6. 본 용역 시행중 기존 시설물 손상 및 기타 재산상의 피해를 입혔을 경우 도급자는 모든 책임을 지고 조속한 시일내에 원상 복구해야한다.

제7조(안전관리사항)

1. 도급자는 안전에 관련된 법규를 준수하고 사고에 대비한 제반준비를 갖추어야한다.

2. 도급자는 작업전. 작업중. 작업후 안전에 위해요인이 발견 또는 발생시 작업을 즉시 중지하고 감독관에게 보고 등 제반안전조치를 선행하여 사고를 미연에 방지하여야 하며, 사고에 관련하여 책임은 도급자가 부담하며 민· 형사상 소송을 제기할 수 없다

단, 상호책임이 없는(천재지변)불가항력적인 사유에 기인한 관계에는 발주기관 과 계약상대자가 협의하여 처리한다

3. 본 용역와 관련된 밸브작업 시 당소의 현장인력 입회하에 안전등을 고려하여 항시 주의를 하여야 한다.

제8조(경미한시공)

본 용역은 설계서 및 지시서에 명기되지 않은 사항 중 본 용역 시행에 필요한 경미한 사항이 있을 때는 감독관과 상호 협의하여 처리한다

제9조(용역비 지급 및 용역의 준공)

1. 본 용역은 연간 정기 또는 부정기적으로 청소를 실시함으로써 청소량이 발주물량과 차이가 있어도 도급자는 이의제기 없이 실청소물량으로 설계변경하여 준공처리한다.

2. 도급자는 청소 준공 전에 모든 공정별 사진을 전.중.후로 촬영하여 사진첩을 2부씩 제출하여야 한다.

3. 본 용역 준공은 최종청소가 완료된 후 설계서에 의한 소정의 제반검사가 완료되고 제 수속이 완료되었을 때로 한다.

제10조(행정사항)

1. 제4조 5항에 의거 작업원 중 일부가 수인성질병 등 이상 징후가 있을 경우 감독관에게 즉시 보고하여야 한다.

2. 작업원의 증가 또는 인원 교체가 발생될 경우 제4조 5항의 규정에 의거 교체인력 현황을 1일전에 제출하고 감독자의 승인을 받아야 한다.

제11조(법적사항)

1. 본 용역의 지시서상의 해석상 차이가 있을 경우 상호 협의하여 결정한다

2. 위 각조 사항에 대하여 불응 또는 미이행 등으로 발생되는 모든 제반사항에 대하여 민.형사상 책임은 도급자가 전적으로 부담한다.