국사봉 및 사당 배수지 건설공사

기본 및 실시설계 용역

2015. 5.

	(주)삼 안
	(주)유 신

1. 국사봉 배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

목 적

관악구 보라매동 외 8개동의 고지대에 대해 급수수요량 대처와 송수시스템 이중화 등 네트워크를 구축하여 누수, 정전 등 사고 시에도 단수 없이 아리수를 안정적으로 공급 및 시민불편 해소

사업개요

위    치 : 관악구 성현동 산1718-9번지 일원

사업규모 : 배수지용량 12,000㎥
송배수관 D600~D800㎜, L=6.0㎞

설계기간 : 2015. 5. 13 ~ 2016. 1. 7

급수체계 계획

(12.6시간)

2. 사당 배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

목 적

방배가압장에서 직접 급수하는 동작구 사당2동외 3개동의 고지대에 대해 배수지를 통한 간접급수방식으로 전환하여 누수, 정전 등 사고 시에도 단수 없는 무단수 급수체계를 구축하여 아리수를 안정적으로 공급 및 시민불편 해소

사업개요

위    치 : 관악구 행운동 산1718-9번지 일원

사업규모 : 배수지용량 6,500㎥
송배수관 D400~D500㎜, L=3.0㎞

설계기간 : 2015. 5. 13 ~ 2016. 1. 7

급수체계 계획