우기 대비 재난취약시설 안전점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2019. 6. 14. ~ 6. 30.

○ 점검형태 : 분야별 점검팀 편성 합동점검

○ 점검반 구성 : 총 15명 참여(서울대공원)

○ 점검대상시설의 수량 및 금번 점검실적

- 전체 점검대상 총 118건 중 금번 점검시 118건 실시

□ 점검결과 총평

○ 점검한 시설의 종류 및 물량, 여건 등

- 토목, 건축, 기계, 전기, 녹지시설, 담당공사장 중 취약우려 시설

○ 점검반의 구성 및 책임자, 참여기관 등

- 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 녹지 등 대공원 자체 분야별 점검팀 구성

- 분야별 팀장 책임하에 점검팀 구성 운영

구 분	1조	2조	3조	4조	6조
조 장	이춘한	조대복	배진수	한상길	최수영
조 원	정성윤, 김병수	백강석,이재균	박병호, 류 훈	서동민,송준섭	장숙희, 최종태
점검분야	전기, 소방, 해당공사현장	기계, 가스, 해당공사현장	건축시설, 해당공사현장	토목시설, 해당공사현장	사면(녹지)시설 해당공사현장

○ 중점 점검시설 및 점검분야, 지적사항에 대한 조치상황 등

- 점검내용 및 조치현황 : 총 118건 적출 118건 정비 완료

내 용		계	하수도	도로	건축물	전기시설	기계시설	사면(녹지)	기타
계	적출	118	15	16	51	5	5	3	23
	정비	118	15	16	51	5	5	3	23
	미정비	-	-	-	-	-	-	-	-

- 분야별 우기관련 취약시설 및 중점 점검시설 위주의 안전점검 실시

- 지적사항에 대하여 즉시 조치가능한 사항은 공무직 활용 보수하고 공사 실시사항은 별도 시행계획 수립 추진

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 118건

구 분		총계	안전시설 미비	경미한 안전조치사항	구조물 변형·손상 등	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	기타*
건 수		118		108		10
건설공사장
급경사지 (절개지, 사면 등)
도로 시설	교량
	터널
	지하시설 (차·보도 등)
	기타 (육교 등)
축대·옹벽 등
빗물펌프장, 광고물 등
노후 일반/ 공동주택 등		118		108		10

* 기타 : 재난관리체계 미흡, 관계법규상의 안전점검·검사 미이행 등

< 조치계획 >

구 분	총계	현장 시정조치	일정기간내 조치계획			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수	118	118

* 기타 : 정밀안전진단, 접근차단시설,  등

□ 세부 지적 및 조치사항 (기관명 : 서울대공원)

점검대상 (시설 등)	지 적 사 항		조 치 사 항
	유형구분*	세부내용	조치일자	조치내용 및 계획
제3초소철문 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣제3초소철문밑 -탈락용접보수	’19.6.15	‣ 문탈락용접보수 작업완료
들소사창고 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 들소사창고입구 -문짝틀제작설치	’19.6.15	‣문짝틀제작설치 작업완료
낙타사 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣ 낙타사 -관람로그레이팅 틈새미장보수	’19.6.15.	‣ 그레이팅틈새미장보수 작업완료
열대조류관 (도로)	경미한 안전조치 사항	‣ 열대조류관 -외곽순환 도로파손 록하드 보수	’19.6.15.	‣ 도로파손록하드보수 작업완료
유인원관방사장 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 유인원관방사장 - 벽체앙카볼트 설치 보수	’19.6.15	‣ 벽체앙카볼트설치보수 작업완료
들소사창고 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 들소사창고 - 문제작 및 설치	’19.6.16	‣ 창고문제작및설치 작업완료
종관소시설과옥상 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 종관소시설과옥상홈통 - 주변토사및낙엽준설	’19.6.16	‣ 홈통토사및낙엽준설 작업완료
종관소시설과옥상 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 종관소시설과옥상홈통 - 주변토사및낙엽준설	’19.6.16	‣홈통토사및낙엽준설 작업완료
종관소시설과옥상 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 종관소시설과옥상홈통 - 주변토사및낙엽준설	’19.6.16.	‣ 홈통토사및낙엽준설 작업완료
해양관물개방사장 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣ 해양관물개방사장앞 -그레이팅간격조절보수	’19.6.16.	‣그레이팅간격조절보수 작업완료
기린사방사장 (도로)	경미한 안전조치 사항	‣ 기린사방사장 -동물탈출난간대 보수및오일스텐보수	’19.6.16.	‣난간대보수 오일스텐도색 작업완료
낙타사 (도로)	경미한 안전조치 사항	‣ 낙타사 -방사장앞화단 쇠파이프제거작업	’19.6.16.	‣ 쇠파이프제거작업 작업완료
낙타사 (도로)	경미한 안전조치 사항	‣ 낙타사 -방사장앞화단 쇠파이프제거작업	’19.6.16.	‣쇠파이프제거작업 작업완료
외곽순환도로 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣ 외곽순환도로 -배수로토사및낙엽준설	’19.6.16.	‣ 배수로토사및낙엽준설 작업완료
외곽순환도로 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣외곽순환도로 -배수로토사및낙엽준설	’19.6.16.	‣배수로토사및낙엽준설 작업완료
동물교실 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 동물교실 -받침대제작설치	’19.6.17	‣ 세면대받침대제작설치 작업완료
종관소시설과 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣종관소시설과 -화장실 벽타일균열 실리콘보수	’19.6.17	‣ 화장실 실리콘보수 작업완료
맹수사방사장설명 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 맹수사방사장설명 -안전난간대설치	’19.6.17	‣ 안전난간대설치 작업완료
식물원기계실입구문 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣식물원기계실입구문 -도어록고장 교체 보수	’19.6.17	‣ 도어록고장 교체보수 작업완료
코뿔소화장실 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣코뿔소화장실옆 -토사흘러내림 방지 아크릴설치	’19.6.17	‣ 화장실토사 흘러내림방지작업완료
코뿔소화장실 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 코뿔소화장실 -세면대거울 고정실리콘보수	’19.6.17	‣ 거울고정실리콘보수 작업완료
대형주차장1,4,8번 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣ 대형주차장1,4,8번 -경계설탈락 보수	’19.6.17	‣ 경계설탈락보수 작업완료
대형주차장1,4,8번 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣ 대형주차장1,4,8번 -경계설탈락 보수	’19.6.17	‣ 경계설탈락보수 작업완료
대형주차장순환로 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣ 대형주차장순환로 -빗물받이 낙엽준설	’19.6.18	‣ 빗물받이낙엽준설 작업완료
대형주차장순환로 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣ 대형주차장순환로 -빗물받이 낙엽준설	’19.6.18	‣ 빗물받이낙엽준설 작업완료
동관소식당앞복도 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 동관소식당앞복도 -하바귀 페인트 도색	’19.6.18.	‣ 하바귀페인트도색 작업완료
동관소식당앞복도 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 동관소식당앞복도 -하바귀 페인트 도색	’19.6.18.	‣ 하바귀페인트도색 작업완료
동물원 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 동물원 -정문바리게이트 용접보수	’19.6.18.	‣ 바리게이트용접보수 작업완료
야구장화단 (도로)	경미한 안전조치 사항	‣ 야구장화단 -석축탈락돌본드보수	’19.6.18.	‣ 석축탈락돌본드보수 작업완료
야구장화단 (도로)	경미한 안전조치 사항	‣ 야구장화단 -석축탈락돌본드보수	’19.6.18.	‣ 석축탈락돌본드보수 작업완료
열대조류관후문 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 열대조류관후문 -입구데크 직결피스고정 보수	’19.6.18.	‣ 직결피스고정보수 작업완료
열대조류관후문 (도로)	경미한 안전조치 사항	‣ 열대조류관후문 -입구데크 직결피스고정 보수	’19.6.18.	‣ 보도블럭정비보수 작업완료
캠핑장보도블럭 (도로)	경미한 안전조치 사항	‣ 캠핑장보도블럭 -침하정비보수	’19.6.18.	‣ 보도블럭정비보수 작업완료
곰사방사장 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 곰사방사장 -안전난간대 제작설치	‘19.06.19	‣ 안전난간대제작설치 작업완료
맹수사방사장 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 맹수사방사장 -안전난간대 제작설치	‘19.06.19	‣ 안전난간대제작설치 작업완료
남미관 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 남미관 -방사장음수대 펀드미장보수	‘19.06.19	‣ 펀드미장보수 작업완료
남미관 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 남미관 -방사장음수대 펀드줄눈보수	‘19.06.19	‣ 펀드줄눈보수 작업완료
남미관실내방사장 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 남미관실내방사장 -벽체 페인트 도색	‘19.06.19	‣ 벽체페인트도색 작업완료
맹수사방사장옥상 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 맹수사방사장옥상 -안전난간대 제작설치	‘19.06.20	‣ 안전난간대제작설치 작업완료
맹수사방사장옥상 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 맹수사방사장옥상 -안전난간대 제작설치	‘19.06.20	‣ 안전난간대제작설치 작업완료
남미관 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 남미관 -방사장음수대 펀드미장보수	‘19.06.20	‣ 방사장펀드미장보수 작업완료
유인원관밑집수정 (하수)	경미한 안전조치 사항	‣ 유인원관밑집수정 -토사 및 낙엽준설	‘19.06.20	‣ 토사및낙엽준설 작업완료
격리방사장선반 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 격리방사장선반 -제작자재운반	‘19.06.20	‣ 선반제작자재정리 작업완료
남미관2층 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 남미관2층 -관람로벽체 부분페인트도색	‘19.06.21	‣ 벽체부분페인트도색 작업완료
남미관2층 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 남미관2층 -관람로벽체 부분페인트도색	‘19.06.21	‣ 벽체부분페인트도색 작업완료
맹수사옥상 (건축)	경미한 안전조치 사항	‣ 맹수사옥상안전 -난간대제작설치	’18.06.21	‣ 난간대제작설치 작업완료
남미관 (기타)	경미한 안전조치 사항	‣ 남미관 -방사장펀드미장보수	’18.06.21	‣ 방사장펀드미장보수 작업완료
남미관 (기타)	경미한 안전조치사항	‣ 남미관 - 방사장펀드미장보수	’18.06.21	‣ 방사장펀드미장보수 작업완료
곰사 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 곰사 - 옥상안전난간대 제작설치	’18.06.21	‣ 난간대제작설치 작업완료
식물원 (하수)	전기	‣식물원밑배수로 -토사및낙엽준설	’18.06.21	‣ 토사및낙엽준설 작업완료
격리사실내방사장 (기타)	경미한 안전조치사항	‣격리사실내방사장 -선반받침대제작	’18.06.22	‣선반받침대제작 작업완료
격리사실내방사장 (건축)	경미한 안전조치사항	‣남미관실내방사장 -벽체페인트도색	’18.06.22	‣벽체페인트도색 작업완료
들소사 (하수)	경미한 안전조치사항	‣들소사 -화장실배수로및 토사및낙엽준설	’18.06.22	‣ 토사및낙엽준설 작업완료
양묘장입구 (도로)	경미한 안전조치사항	‣양묘장입구 -볼라들파손미장보수	’18.06.22	‣ 볼라들파손미장보수 작업완료
원내다리 (하수)	경미한 안전조치사항	‣원내다리위 -호우대비홈통낙엽준설	’18.06.22	‣ 호우대비홈통낙엽준설 작업완료
곰사옥상 (건축)	경미한 안전조치사항	‣곰사옥상안전 -난간대설치보수	’18.06.23	‣ 난간대설치보수 작업완료
맹수사 옥상 (건축)	경미한 안전조치사항	‣맹수사옥상안전 -난간대설치보수	’18.06.23	‣ 난간대설치보수 작업완료
열대조류관 (기타)	경미한 안전조치사항	‣열대조류관입구 -데크관람로 직결피스고정	’18.06.23	‣ 데크직결피스고정 작업완료
외곽순환도로 (하수)	경미한 안전조치사항	‣ 외곽순환도로 -배수로낙엽준설	’18.06.23	‣ 배수로낙엽준설 작업완료
하마사 (기타)	경미한 안전조치사항	‣ 하마사데크관람로 -직결피스고정	’18.06.23	‣ 관람로직결피스고정 작업완료
사슴방사장 (기타)	경미한 안전조치사항	‣ 사슴사방사장 -철근구조물철거운반	’18.06.24	‣ 철근구조물철거운반 작업완료
사슴방사장 (도로)	경미한 안전조치사항	‣ 사슴사방사장 -표지판기둥철거작업	’18.06.24	‣ 표지판기둥철거작업 작업완료
사슴방사장 (도로)	경미한 안전조치사항	‣사슴사방사장 -표지판기둥철거작업	’18.06.24	‣ 표지판기둥철거작업 작업완료
남미관 2층 (건축)	경미한 안전조치사항	‣남미관2층관람로 -벽체페인트도색	’18.06.24	‣ 벽체페인트도색 작업완료
남미관 2층 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 남미관2층관람로 -벽체페인트도색	’18.06.24	‣ 벽체페인트도색 작업완료
남미관 2층 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 남미관관람로벽체 -및하바퀴페인트도색	’18.06.25	‣남미관 하바퀴페인트도색 작업완료

남미관 (건축)	경미한 안전조치사항	‣남미관 -관람로벽체 및 하바퀴페인트도색	’18.06.25	‣ 미관하바퀴페인트도색 작업완료
동행라운지 (건축)	경미한 안전조치사항	‣동행라운지입구 -화장실표지판 탈락설치 보수	’18.06.25	‣ 표지판탈락설치보수 작업완료
맹수사 (기타)	경미한 안전조치사항	‣ 맹수사 -사무실옆 빗자루걸이 설치	’18.06.25	‣ 빗자루걸이설치 작업완료
열대조류관 (기타)	경미한 안전조치사항	‣ 열대조류관 -수레바퀴 용접보수	’18.06.25	‣ 손수레바퀴용접보수 작업완료
종안소 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 종안소계단 -줄눈틈새 미장보수	’18.06.25	‣ 계단줄눈틈새미장보수 작업완료
종안소 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 종안소계단 -줄눈틈새 미장보수	’18.06.25	‣ 계단줄눈틈새미장보수 작업완료
종안소분수대광장 (건축)	경미한 안전조치사항	‣종안소분수대광장 -안전휀스 및 안전띠설치	’18.06.25	‣ 안전휀스및안전띠설치 작업완료
하마사 (건축)	경미한 안전조치사항	‣하마사 -내실철문 용접보수	’18.06.25	‣ 하마사내실철문용접보수 작업완료
들소사 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 들소사 -방사장문 빗장걸이설치 보수	’18.06.25	‣ 소사빗장걸이설치보수 작업완료
북문외곽도로 (도로)	경미한 안전조치사항	‣ 북문외곽도로옆 -철근제거작업	’18.06.26	‣ 도로옆철근제거작업 작업완료

분수대광장 (도로)	경미한 안전조치사항	‣분수대광장 -안전휀스 모래주머니설치 보수	’18.06.26	‣ 모래주머니설치보수 작업완료
사자사관람로 (건축)	경미한 안전조치사항	‣사자사관람로 -와이어줄 앙카볼트 용접보수	’18.06.26	‣ 앙카볼트용접보수 작업완료
열대조류관후문 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 열대조류관후문바닥 -데크 직결피스 고정보수	’18.06.26	‣ 데크직결피스고정보수 작업완료
영선반 (기타)	경미한 안전조치사항	‣ 영선반창고정리정돈 필요	’18.06.26	‣ 영선반창고정리정돈 작업완료
하마사미어켓 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 하마사미어켓 -방사장철문 페인트도색	’18.06.26	‣ 파이프페인트도색 작업완료
하마사미어켓 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 하마사미어켓 -방사장철문 페인트도색	’18.06.26	‣ 방사장문페인트도색 작업완료
하마사 (기타)	경미한 안전조치사항	‣하마사 -방사장지렛대 제작용접보수	’18.06.26	‣ 지렛대제작용접보수 작업완료
남미관복도 (건축)	경미한 안전조치사항	‣남미관복도 -천장게링 및 페인트보수	’18.06.27	‣ 천장게링및페인트보수 작업완료
남미관복도 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 남미관복도 -벽체게링 및 페인트 보수	’18.06.27	‣ 벽체게링및페인트보수 작업완료
변전실사무실 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 변전실사무실문 -도어체크 교체 보수	’18.06.27	‣ 문도어체크교체보수 작업완료

사자사 (건축)	경미한 안전조치사항	‣사자사내실방사장 -문짝작동표시 및 기둥페인트도색	’18.06.27	‣ 방사장기둥페인트도색 작업완료
사자사 (건축)	경미한 안전조치사항	‣사자사내실방사장 -문짝작동표시 및 기둥페인트도색	’18.06.27	‣ 방사장기둥페인트도색 작업완료
사자사 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 사자사내실방사장 -문짝작동표시 및 기둥페인트도색	’18.06.27	‣ 방사장기둥페인트도색 작업완료
종보전방사장음수대 (기타)	경미한 안전조치사항	‣ 종보전방사장음수대 -펀드 벽돌조적 작업	’18.06.27	‣ 전펀드벽돌조적작업 작업완료
남미관 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 남미관 -사무실복도 천장페인트도색	’18.06.28	‣ 천장페인트도색 작업완료
남미관 (건축))	경미한 안전조치사항	‣ 남미관 -사무실복도 천장페인트도색	’18.06.28	‣ 천장페인트도색 작업완료
남미관 (건축)	경미한 안전조치사항	‣남미관 - 사무실입구 문잠금장치용접보수	’18.06.28	‣ 문잠금장치용접보수 작업완료
동물교실 (기타)	경미한 안전조치사항	‣동물교실방사장 - 음수대철거 및 재설치미장보수	’18.06.28	‣ 재설치미장보수 작업완료
동물원 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 동물원 -옥상홈통주변낙엽준설	’18.06.28	‣ 옥상홈통주변낙엽준설 작업완료
롯데리아화장실 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 롯데리아화장실 -문잠금장치보수	’18.06.28	‣ 문잠금장치보수 작업완료

수달사 (건축)	경미한 안전조치사항	‣수달사 -방사장앞보도블럭 침하정비보수	’18.06.28	‣ 보도블침하정비보수 작업완료
유인원관사무실 (하수)	경미한 안전조치사항	‣유인원관사무실 -뒤배수로 토사및낙엽준설	’18.06.28	‣ 토사및낙엽준설 작업완료
제3AF관 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 제3AF관 -내실방사장 바닥페인트도색	’18.06.29	‣ 방사장바닥페인트도색 작업완료
제3AF관 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 제3AF관 -내실방사장 바닥페인트도색	’18.06.29	‣ 방사장바닥페인트도색 작업완료
큰물새장사무실 (건축)	경미한 안전조치사항	‣ 큰물새장사무실앞 -비가림막설치	’18.06.29	‣ 물새장비가림막설치 작업완료
종보전 (기타)	경미한 안전조치사항	‣ 종보전 -방사장음수대 펀드미장보수	’18.06.30	‣ 음수대펀드미장보수 작업완료
기린나라 (도로)	경미한 안전조치사항	‣기린나라앞 -보도블럭 파손교체보수	’18.06.30	‣ 보도블럭파손교체보수 작업완료
만남의다리 (하수)	경미한 안전조치사항	‣만남의다리밑 -배수로 토사 및 낙엽준설	’18.06.30	‣ 토사 및 낙엽준설 작업완료
서울랜드코기리열차 (도로)	경미한 안전조치사항	‣ 서울랜드코끼리열차옆 - 경계표시미장보수	’18.06.30	‣ 경계표시미장보수 작업완료
지하구 (기계)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣ 지하구 잡용수배관 - 배관이탈 보수	19.06. .	‣ 배관이탈 보수 작업완료

남미관 내실 (기계)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣남미관 내실 -바닥배수구 정비	19.06. .	‣ 바닥배수구 정비 작업완료
동관소 기계실 (기계)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣동관소 기계실 -배수펌프 정비	19.06. .	‣ 배수펌프 정비 작업완료
야행관 외부방사장 (기계)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣ 야행관 외부방사장 -배수구정비	19.06. .	‣ 배수구정비 작업완료
한마음 쉼터 (기계)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣ 한마음 쉼터 - 순환펌프 정비	19.06. .	‣ 순환펌프정비 작업완료
기린사 (전기)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣ 기린사 -기린사 불용전선	19.06. .	‣ 전선철거 작업완료
관리사무소 (전기)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣ 관리사무소 -투광등 부점등	19.06. .	‣ 투광등 교체 작업완료
남미관 (전기)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣남미관 주변 -가로등 안정기 커버파손	19.06. .	‣ 안정기 커버교체 작업완료
1초소 (전기)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣1초소 앞 - 연결살수 설비 송수구 덮개손실	19.06. .	‣ 송수구 덮개교체 작업완료
유인원관 (전기)	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	‣ 유인원관 - 유도등 부점등	19.06. .	‣ 유도등 교체 작업완료
산림욕장 등산로 (녹지)	경미한 안전조치사항	‣ 산림욕장 등산로 정비	’19.06.25	‣ 노후 계단철거 및 목계단 교체 작업완료

산림 내 (녹지)	경미한 안전조치사항	‣산림 내 배수로정비	’19.06.14	‣ 배수로 내 토사 및 낙엽 정비완료
위험수목 (녹지)	경미한 안전조치사항	‣위험수목 제거	’19.06.17	‣ 위험수목 제거완료

* 유형구분 : 안전시설 미비, 경미한 안전조치사항, 구조물 변형·손상 등, 전기·가스·기계설비 등 미흡, 기타(재난관리체계 미흡 등)