덕타일 주철관(에폭시) 조달청 단가계약 등록 추진

《수도자재관리센터》

□ 추진배경

:○ 수도용 덕다일 주철관(에폭시) 단가계약 필요

- 상수도 공사에 지속적으로 사용하고 있는 덕타일 주철관(에폭시)이 조달청 단가계약이 되지 않아 원활한 자재 수급이 어려움

▷ 일반경쟁 입찰 구매시 약40일의 기간이 소요되어 안정적 자재수급에 어려움 초래

□ 추진개요

○ 조달청에 지속적인 단가계약 등록 요청

- 자체적인 단가계약 등록요청은 물론  단가계악을 위한 타 광역자치단체와의 공조를 주도적으로  추진

○ 납품업체 가격조사 및 간담회를 통한 납품업체 설득

- 납품업체 가격조사 납품업체와의 간담회 수시개최 등 납품업체에 설득으로 단가계약에 응할수 있는 여건 조성

□ 추진실적

○ 2017년 덕타일 주철관(에폭시) 조달청 단가계약 체결

- 계약소요 기간이 3일로 단축(일반경쟁 입찰시 40여일 소요)

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 신속하고 안정적인 수도용 덕타일 주철관(에폭시) 수급 가능

- 효울적인 수급관리를 통하여 우수한 품질의 자재를 적기에 안정적으로 공급.

○ 조달구매를 원칙으로 한 자재 구매로 공정성 및 투명성 확보

수도미터 기술기준 강화에 따른 선제적 대응

《수도자재관리센터》

□ 추진배경

○ 국내 수도미터 기술기준을 2017년부터 국제 기준과 동일한 기준으로 변경

- 수도미터 기술기준 강화 : 전이비 1.6배 적용(2017.1.1.부터 시행)

▷ 전이비는 전이유량 과  최소유량의 비로 전이비가 낮을수록 정밀도가 높음

현 행		조 정
1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3		1.6

○ 수도 미터 기술기준 강화에 따른 선제적 대응 필요

- 국내 수도미터 제작사들의 기술기준 강화 제품에 대한 개발 독려

- 개발 초기 단계 시행착오로 인한 계량기 수급 문제 발생에 대비한 대책 수립 필요

□ 추진개요

○ 수도미터 기술기준 강화대비 수도미터 자체 검사기준 및 설비 개선

- 2016년 상·하반기 내구성검사 시행 시 강화된 기술기준 적용

- 서울시와 수도계량기 제작사의 검사장비 호환성 검증 및 문제점 해소

○ 수도미터 공급 불확실성에 대비한 예비물량 확보로 수급 차질 우려 해소

□ 추진실적

○ 2016년 내구성 검사로 검사기준 및 설비 검증 완료 ⇒ 2.7억원 예산절감

○ 2017년 단가상승 대비 수도미터 5만수전 추가 확보 ⇒ 11.5억원 예산절감

□ 기대효과

○ 수도미터 기술기준 강화로 제작사 기술수준 향상 국제 경쟁력 강화

○ 수도계량기 여유분 확보로 수급차질 우려 해소 및 예산절감

○ 수도미터 기술 향상에 따른 유수율 증가 기대

붙임 1

우수(수범)사례 요약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	제목	요약내용
1	덕타일 주철관 (에폭시) 조달청 단가계약 등록 추진	○ 덕타일 주철관(에폭시) 조달청 단가계약 등록 추진으로 우수한 품질의 자재를 신속하고 안정적으로 공급 - 지속적인 단가계약 등록 요청 - 납품업체 가격조사 및 간담회를 통한 납품업체 설득
2	수도미터 기술강화에 따른 수급 대책	○ 수도미터 기술기준 강화에 따른 선제적 대응으로 수급차질 우려 해소 및 예산절감 - 수도미터 기술기준 강화대비 수도미터 자체검사 기준 및 설비개선 ▷ 2016년 내구성 검사로 검사기준 및 설비 검증 완료 ⇒ 2.7억원 예산절감 - ‘17년 단가상승에 대비한 수도미터 예비물량 확보 ▷ 공급 불확실성 대비 5만수전 추가 확보 ⇒ 11.5억원 예산절감