다량급수처 점검 리스트

▣ 급수설비 현황

주 소		영등포구 국제금융로8길 27-3						전화 번호	783-7875			성명 (상호)	가든예식장
고객 번호	23231750			업종	30	업태	빌딩	구경	40	기물 번호		S09- 2718	봉인 번호
자계량기 0개								지하수 (유출수)

※ 이상사항 발견 시 사진촬영(봉인탈락, 검침장애, 계량기실 침수 등)

▣ 급수설비 점검 리스트

기물번호	① 장부상 기물번호와의 일치여부를 확인	일치
계량기 설치	② 수도계량기의 설치 상태를 확인	정상
지 침	③ 계량기의 지침을 확인(자계량기, 지하수 포함)	25595
볼 트 핀	④ 볼트핀 및 주변의 상태를 확인하여 상태 기재	정상
설 치 봉 인	⑤ 장부상 봉인번호와의 일치여부를 확인	일치
	⑥ 봉인줄의 당긴 후 줄이 풀리는지 여부를 확인	정상
	⑦ 봉인줄의 팽팽하고 느슨한 정도를 확인	팽팽함
	⑧ 장부상에는 봉인번호가 없으나 현장에는 설치된 경우	해당없음
검정봉인	⑨ 검정봉인이 있고 없음을 확인	있음
수용가면담
점점자 의견	특이사항 없음

※ 이상사항 있을 시 사진 촬영(봉인탈락, 계량기실 침수, 장애 등)하여 조치 요구

점검일 : 2014. 11. 18.

점검자 : 직급 행정7급 성명 박종선 (인)

다량급수처 점검 리스트

▣ 급수설비 현황

주 소		영등포구 의사당대로 141(여의도동)						전화 번호	3774-1151				성명 (상호)	대한지적공사
관리 번호	24513888			업종	30	업태	관공서	구경	50	기물 번호		D12- 2063		봉인 번호
자계량기 ○개								지하수

※ 이상사항 발견 시 사진촬영(봉인탈락, 검침장애, 계량기실 침수 등)

▣ 급수설비 점검 리스트

기물번호	① 장부상 기물번호와의 일치여부를 확인	일치
계량기 설치	② 수도계량기의 설치 상태를 확인	정상
지 침	③ 계량기의 지침을 확인(자계량기, 지하수 포함)	4394
볼 트 핀	④ 볼트핀 및 주변의 상태를 확인하여 상태 기재	정상
설 치 봉 인	⑤ 장부상 봉인번호와의 일치여부를 확인	일치
	⑥ 봉인줄의 당긴 후 줄이 풀리는지 여부를 확인	정상
	⑦ 봉인줄의 팽팽하고 느슨한 정도를 확인	팽팽함
	⑧ 장부상에는 봉인번호가 없으나 현장에는 설치된 경우	해당없음
검정봉인	⑨ 검정봉인이 있고 없음을 확인	있음
수용가면담
점점자 의견	특이사항 없음

※ 이상사항 있을 시 사진 촬영(봉인탈락, 계량기실 침수, 장애 등)하여 조치 요구

점검일 : 2014. 11. 18.

점검자 : 직급 행정7급  성명 박종선 (인)

영등포구 국제금융로8길 27-3(여의도동) 가든예식장(한국관)

의사당대로 141(여의도동) 대한지적공사