우수유출저감시설 적용 방안(예시)

○ 침투형 시설

- 침투통 및 유공관(매동초등학교 인근)

- 침투저류조 (사직아파트 마을버스정류소)

- 레인가든(효자로)

- 침투형 빗물받이(광화문지역)

○ 유출지연형 시설

- 블루루프(청운중학교)