강서수도사업소 점검 결과 보고서

● 우장산가압장

	기 기 명	점 검 월 일				점 검 현 황
		1/19	2/19	3/12
1	MAIN MCCB(NFB) 1	양호	양호	양호		외관 및 인입선로
2	MAIN MCCB(NFB) 2	양호	양호	양호		외관 및 인입선로
3	ATS	양호	양호	양호		외관 및 조작선로
4	MAIN ACB #1	양호	양호	양호		외관 및 조작선로
5	MAIN ACB #2	양호	양호	양호		외관 및 조작선로
6	기동반 # 1	양호	양호	양호		외관 및 조작선로
7	기동반 # 2	양호	양호	양호		외관 및 조작선로
8	저압동력반	양호	양호	양호		외관 및 조작선로

온도 측정 기록표

● 우장산가압장                             측정일 : 2018년 1 월 19일

	기 기 명	온도(℃)			비 고
		R	S	T
1	MAIN MCCB(NFB) 1	4	3	5
2	MAIN MCCB(NFB) 2	3	4	4
3	ATS	3	5	4
4	MAIN ACB #1	5	4	4
5	MAIN ACB #2	4	4	4
6	기동반 # 1	5	4	3
7	기동반 # 2	4	5	3
8	저압동력반	3	4	3

온도 측정 기록표

● 우장산가압장                             측정일 : 2018년 2 월 19일

	기 기 명	온도(℃)			비 고
		R	S	T
1	MAIN MCCB(NFB) 1	4	3	5
2	MAIN MCCB(NFB) 2	3	4	4
3	ATS	3	5	4
4	MAIN ACB #1	5	4	4
5	MAIN ACB #2	4	4	4
6	기동반 # 1	5	4	3
7	기동반 # 2	4	5	3
8	저압동력반	3	4	3

● 우장산가압장                             측정일 : 2018년 3 월 12일

	기 기 명	온도(℃)			비 고
		R	S	T
1	MAIN MCCB(NFB) 1	8	7	9
2	MAIN MCCB(NFB) 2	7	7	8
3	ATS	7	7	8
4	MAIN ACB #1	8	7	9
5	MAIN ACB #2	8	7	7
6	기동반 # 1	7	8	9
7	기동반 # 2	7	8	8
8	저압동력반	8	7	8