□ 운영시 사후환경영향조사계획

가. 조사내용

본 왕십리뉴타운1구역 주택재개발정비사업 운영시 사후환경영향조사계획은 아래와 같음

< 환경영향조사계획 >

구 분	조사항목	조사지점 및 내용	조사방법	조사주기
지형 ․ 지질	▫지하수위 모니터링 실시	▫청계천변(3개소)	▫현지조사	▫반기1회
동 ․ 식물상	▫동․식물상의 변화	▫사업지구 및 주변지역 (사업지구의 장축 2배)	″	▫반기1회
대기질	▫PM-10, NO2 ▫사업지구 인근 정온시설 대기질 모니터링 실시	▫비산먼지 영향이 예상되는 사업지구 및 주변정온시설	″	▫반기1회
수질	▫지표수질 : pH, BOD, SS, DO, 유량 등 총 5개 항목	▫지표수 현황 측정지점 -적정 하수처리 여부 -빗물저장조 이용 및 침투통 관리 현황	″	▫반기 1회
소음․진동	▫주변도로에 의한 교통소음도 조사	▫사업지구내 공동주택 주거시설 (N-3, 4지점(공동주택(103, 115, 117동 각 1층, 7층)	″	▫반기1회

나. 조사지점 위치도

구 분		지점수
▣	대 기 질	5
●	소음․진동	3
◎	수 질	5

▣

A-2

▣

A-1

▣

A-3

▣

A-4

◎

W-1

◎

W-2

◎

W-3

◎

W-4

◎

W-5

●

NV-1

●

NV-2

●

NV-3

▣

A-5