운영 일지(침지, 가압)2018/2/15, 목

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	8,452	8,510	8,003	8,064	95	95	32	32
가 압 식	12,166	11,962	12,062	11,868	99	99	48	47
계	20,618	20,472	20,065	19,932	97	97	40	40

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.1	7.1	7.1	7.1

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,648	96	1,552	1,189	0	1,189	5,083	0	5,083	1,150	111	1,039
가압식	1,568	118	1,450	2,654	0	2,654	1,351	0	1,351	3,777	0	3,777

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	0	0	0	0	0	0

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 유지세정 : #1 ~ #6계열
가압식	○ 시설물 점검