운 행 허 가 조 건

● 대상시설

연번	시설물명	위 치	시설규모	비고
1	서 부 교	방이동 436-38	폭 25m, 연장 22.1m

1. 제한차량 운행시 귀 사에서 제출(운송계획서)한 구간으로 반드시 운행할 것.

2. 보강공사 필요시 우리 사업소에 사전 승인을 특한 후 귀 사의 책임하에 정밀하게 시행하고 우리 사업소의 확인을 득한후 운행할 것.

3. 차량 통과 전 도로시설물의 거동상태를 파악할수 있도록 시설물에 변위계 및 변형률계를 설치하여 계측값을 관리할 것.

4. 제한차량의 도로시설물(교량) 통과 전․후 해당 시설물에 대해 안전점검 (전문업체)을 실시하고 보고서(외관 조사망도 및 계측값 포함)를 제출할 것.

5. 제한차량 운행 전․후 외관 조사망도를 비교 검토후 도로시설물의 이상이 발견시 귀 사에서는 보수 계획서를 수립 우리 사업소 승인를 득한후 원상복구 조치할 것.