원가심사 조정내역 및 사유서(기계소방)

□ 공 사 명 : 인수동 공영주차장 건설공사

□ 공사개요

위 치	강북구 인수동 296번지 일대
개 요	○ 기계소방공사 - 소화장비설치, 기계실소화배관, 옥내소화배관,스프링쿨러배관 소화내진설치, 메탈히터설치
기 간	착공일로부터 210일간

□ 심사결과

[단위 : 천원]

요청금액	심사금액	절감액	절감율
328,950	315,882	13,068	3.97%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청단가 등 적용) : 행거볼트(아연도금 M13×1000) 외 10종

- 행거볼트(아여도금 M13×1000): 2,452원→ 1,040원((감1,412원)

- 드라이팬던트(유리벌브형): 30,000원→25,000원(감5,000원)

◦ 일위대가조정 : 강관절단(∅250) 외 15종

- 강관절단(∅250): 아세틸렌(49L) → LPG(0.097kg)

- 후렉시블조인트(소방) 설치

배관공 0.121인→0.046인,보통인부 0.031인→ 0.029인(서울형품셈)

- 옥내소화전함 설치 : 배관공 0.894인 → 0.816인

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음