원가조정 거버넌스 안건(서울형품셈)

□ 자문안건 : 가로등(일체형)분전반 설치(신설)

(단위 : 대, 적용직종 : 내선전공)

공 정	회 로 수	내 선 전 공
가로등(일체형) 분전반	4회로	0.72
	6회로	0.85
	8회로	1.03

〔 해  설 〕

① 가로등(일체형)분전반은 기초가 설치되어 있는 상태에서 외부(도로 옆)에 완제품을 설치하고 결선 및 회로시험을 하는 기준

② 공원등분전반에도 동일 적용

③ 4회로(연결되는 회로수)는 메인차단기 1개, 분기회로 4개 기준

④ 기초설치 및 터파기, 되메우기는 별도 계상

⑤ 분전반 개량시 기타 다른 장비 설치품 추가 적용

⑥ 분기회로가 8회로 이상인 경우 20% 가산

⑦ 철거 50%, 재사용 80%