붙임 1

참고자료

감리비용 업무처리 절차(원인자공사)

	① 원인자공사 공사비 통보	사업소→교통운영과
	□
	② 감리비용 산출	교통운영과
	□
	③ 재무과에 세입세출외현금 납부고지서 발급 의뢰	교통운영과
	□
	④ 원인자에 납부고지서 발부	재무과→원인자
	□
	⑤ 재무과에 입금확인 후 설계 및 시행 (우리시 교통신호기 신설 및 유지보수 감리업체)	교통운영과
	□
	⑥ 준공검사	교통운영과
	□
	⑦ 준공(감리비 정산)	재무과

붙임 2

참고자료	교통신호기 협약서(원인자공사) 예시

서울특별시장(도로사업소장)과 물품공급계약자 간 아래 사항을 추가하여

수행하기로 협약한다.

○ 공 사 명 :

○ 위    치 :

○ 공사기간 :

○ 시 공 사 :

○ 감리업체 :

○ 추가수행 조건(해당사항 제품으로 작성)

가. 신호제어기(개발자검수용)

1) 하자담보책임기간 : 5년

2) 부품성능보증기간 : 디지털보드(3년), 아나로그보드(5년)

※ 디지털 보드[주제어부(MCU), 차량검지기(LDU), 모뎀, 신호구동부(SCU)  5년

아나로그 보드(등기구동기(LSU), 점멸기(Flsh), Flsh-E) 3년

3) 제품내용서 추가사항

가, 서울특별시 신호운영실에 ON-LINE 운영이 가능한 경찰청 표준교통신호제어기

나. 교통신호제어기 납품시 2010년 교통신호제어기 기능 및 환경 시험성적서 제출

다. 제작 중에 사양변경이 필요시 반영하여야 한다

라. 교통신호제어기 사양

교통신호제어기 제품사양	파워	MMI	TCP/IP CPU	CONT (=SCU)	Flash	LSU
	1	1	1	1	1	4
옵션	- 추후 S/W 변경만으로 서울특별시 신호운영실(경찰청표준규격 2010년) 기능과 호환되어야 할 것 - 외함(전·후문)에 시건용 고리를 2개소 이상 설치 한다

나. 신호등

1) 하자담보책임기간 : 6년, 부품성능보증기간 : LED 모듈 6년

다. 신호지주: 교통신호지주표준도면 제품사용

1) 하자담보책임기간 : 5년(분체도장 포함)

계약자는 물품 제작, 납품을 위해서 협약사항을 준수하여야하며, 허위 또는 부정한 방법으로 납품된 사실이 확인될 경우에는 관계 규정에 따라 부정당업자제재 등의 조치를 한다.

2013. 03.

제조사명                       대표        (인)

붙임 3	교통신호기 승인 및 준공 점검 리스트(원인자공사)

구분	점검항목	승인	준공
교통신호제어기	경찰청교통신호기표준규격(2010.8)으로 설계 여부?	●
	-교통신호제어기는 검사용도(개발자검사용) -검사내역의 모델명 확인
	교통신호제어기 우리시에서 제시하는 추가조건으로 협약서 작성 여부?	●
	하자담보책임에 대한 이행보증(5년)
	- 서울특별시 신호운영실에 ON-LINE 운영이 가능한 경찰청 표준교통신호제어기
	- 교통신호제어기 납품시 2010년 교통신호제어기 기능 및 환경 시험성적서 제출
	- 교통신호제어기 사양서울지방경찰청신호운영실과 ON-LINE
	제품 제작 중 사양 변경에 대한 이행
	추후 S/W 변경만으로 서울지방경찰청신호운영실과 기능호환
	신호제어기 사양(합의서 내용)
	- 교통신호기제어기 기능 및 환경검사필증은 원본을 확인하고 사본보관
	신호운영 관련
	DB인수·인계증 및 신호운영정상 확인서 요구(승인)/제출(준공)	●	●
	- 서울지방경찰청 신호운영실과 ON-LINE(온라인리포트 제출)		●
	모순검지 여부?		●
	적신호감시 여부?		●
	D/B와 같이 동일한 신호시간(보행 및 차량)입력여부		●
	신호등배선 연결 시 LSU순서(LSU1→북측, LSU2→동측, LSU3→남측, LSU4→서측방향)에 따라 연결 여부		●
신호등	경찰청LED교통신호등표준규격(2011.11)제품으로 설계 여부?	●
	- 신호등을 우리시에서 제시한 추가조건으로 협약서 작성
	- 하자담보기간 6년
	- 고효율인증제품 인증서는 원본을 확인하고 사본보관
	보행신호등 보조장치설치시 표준지침 설계 여부?	●
신호지주	교통신호지주 개선형 표준도면(2011.9기준)적용여부?	●
	- 색상번호 NSC-4502Y
보행자작동신호기	보행자작동신호기 설치 시 지침 설계 여부?	●
	DB인수·인계증 및 신호운영 정상 확인서 요구(승인)/제출(준공)	●	●
시각장애인용 음향신호기	경찰청 시각장애인용 음향신호기 규격으로 설계 여부?	●
	특성검사 적합판정제품설치 여부 및 국제공인시험기관의 기능검사 필증 제출?		●
	시각장애인용 음향신호기 설치 업무처리지침 준수 설계 여부?	●
설계도서	내역서의 품목은 표준 규격품으로 설계 했는가?	●
	지침서에 시공방법기술 및 제품규격에 대하여 내용을 기술 여부?	●
	도면은 우리시 실시설계 도면작성원칙 준수 여부?	●
	설계업을 등록한 업체로서 교통기술사를 보유하고 설계도서에 기술사 날인	●
감리비 산출	우리시(교통운영과)에 원인자공사비 통보 여부?	●

구분	점검항목	승인	준공
공사설계	주요 예정공정표는 작성하여 제출 했는가?	●
	- 배관매설, 교통제어기설치, 지주기초설치,제어기설치 등
	각종 배관 및 배선은 KS 규격 설계 여부?	●
	맨홀은 적정 위치에 설계 여부?	●
	신호기 배관선로는 지중화 포설 원칙(여건에 따라 가공포설) 설계 여부?	●
	비규격 신호등 지주를 사용 할 경우 구조계산서 첨부 여부?	●
준공표지	공사실명제 표지판을 신호제어기 외함 측면 상단에 설치 여부?		●
	- 실명제 내용은 제시한 내용 모두 기재 여부
준공검사	관계기관 합동 준공검사 실시 여부? -사업소담당, 감리자, 경찰청, 신호운영실 직원 등		●
	준공검사 지적사항에 대한 보완은 완료 했는가?		●
	제품에 대한 제반 도서류는 제출 받았는가?		●
	교통안전시설정보(T-GIS) 입력 여부?		●
준공대장 관리	원인자공사업체 준공관리 대장은 작성 하였는가?		●

준공표지판(예시)

공사 명	교동사거리 신호등설치공사
공사기간	2013. 3. 3 ～ 2013. 12. 12
발주처	SH공사 도로기전부
공사참여자
구분	회사명	참여자
설계사	서울엔진이어링	책임기술자 홍길동
시공사	서울건설주식회사	현장대리인 이길동
감리사	서울감리주식회사	책임감리자 김무기
제조사	신호제어기: 김구전자, 신호등: 서구교통주, 신호지주: 조울(주) 음향신호기: 동훈전자, 보행자작동신호기: 춘성엔진니어링
고장신고전화	120(다산콜센터)

※ 크기 : 가로150mm X 세로100mm

재질 : 아크릴판(볼트고정)

부착위치 : 교통신호제어기 외함 우측 측면 상단