원인자부담금 부과관련 정수장 등 상수도시설 현황

사업지구	정수장/배수지/가압장	송배수관로			비고
		구간	구경(mm)	연장(m)
마곡지구	영등포 아리수 정수센터 고도정수 처리 도입	소계	700~1350	6,900
		신방화사거리~양천향교역간(양천로)	1350	2,300
		양천향교역~발산역간(강서로)	800	800
		염창역~발산역사거리간(공항대로)	700	3,800
위례지구	광암 아리수 정수센터 고도정수처리 도입	소계	600~1000	6,400
		오륜삼거리~마천동 5-16호간	1000	1300
		마천동 5-16~거마가압장앞	1000	400
		거마가압장앞~군부대간	700	1200
		가락시장 입구~위례포레샤인 아파트간	600	3500

※ 위 내역은 사업지구와 직접적 연관 있는 상수도시설 현황만 작성한 것으로, 이외 원수비, 정수장 증설, 밸브류 등의 직간접 내용은 제외되었음