노면표시 원인자 부담공사 준공 통보

가. 공 사 명 : 2013년 교통사고 잦은 곳 개선사업(차선도색공사)

나. 공사위치 : 동교동교차로, 이대역교차로

다. 원 인 자 : 서대문구청

라. 설 계 사 : ㈜도화엔지니어링

마. 시 공 사 : 해병이엔씨(주)

바. 감 리 사 : (주)트래픽스

사. 시 공 일 : 2013. 11. 20

아. 준 공 일 : 2013. 12. 02

자. 공사관리번호 및 최종 입력날짜 : 2013-0407-004, 2013-0407-005

차. 재귀반사성능 측정결과

종 류		연장(m)	시공 후 1주일이내			비 고
			측정일	재귀반사성능 값
				노면이 건조 상태	노면이 젖은 상태
백색	차선	702	‘13.11.27
	문자	702	‘13.11.27	264, 255
	횡단보도	101	‘13.11.27	273
	소계	1,505	‘13.11.27
황색		244	‘13.11.27	152
청색		31

※ 원인자께서는 시공사 및 감리업체를 통해 6개월 후 1주일 이내 노면표시 휘도(재귀반사도)를 측정․제출하고, 기준미달 시 재시공 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.