원인자 부담공사 준공확인 점검표

▣공 사 명 : 마장철교 및 마장지하차도 개량공사 중 교통안전시설물

설치공사(신호, 표지)

▣공사위치 : 서울시 성동구 마장지하차도

▣원 인 자 : 한국철도시설공단, ㈜한라

▣시 공 사 : ㈜창희이엔에스

▣감 리 사 : 대영유비텍(주)

▣공사개요

구분	공사 단계	위 치	공사물량
신호	1단계	도선사거리	차량등 신설 2조, 이설 4조, 보행등 이설 5조, 잔여시간표시기 이설 3조, 음향신호기 이설 3개, 지주 철거 2본, 신설 3본, 이설 2본 외 기타1식
		도선사거리 방향 마장로	차량등 신설 6조, 보행등 신설 4조, 지주 신설 4본 외 기타1식
		시설관리공단 남단	차량등 신설 2조, 보행등 이설 1조, 지주 신설 1본, 철거 1본 외 기타1식
	2단계	도선사거리 방향 마장로	차량등 철거 6조, 보행등 철거 2조, 지주 철거 4본 외 기타1식
안전표지	도선사거리, 도선사거리 방향 마장로		본 표지판 신설 12개, 철거 16개 외 기타1식

▣ 준공확인 내용

◉ 준공서류 확인

연번	점 검 항 목	확인결과	구 분
1	준공검사조서, 감리원 준공감리조서	적 정
2	사용전점검확인증	적 정
3	음향신호기 기능검사 보고서	해당없음
4	접지저항 및 절연저항측정표	적 정	전기안전공사
5	준공사지 대지	적 정

교통신호기 원인자공사 승인 및 준공 점검 리스트(마장철교 및 마장지하차도 개량공사)

구분	점검항목	승인	준공	승인확인
교통 신호 제어기	경찰청교통신호기표준규격(2010.8)으로 설계 여부?	●		해당없음
	-교통신호제어기는 검사용도(개발자검사용) -검사내역의 모델명 확인
	교통신호제어기 우리시에서 제시하는 추가조건으로 협약서 작성 여부?	●		해당없음
	하자담보책임에 대한 이행보증(5년)
	- 서울특별시 신호운영실에 ON-LINE 운영이 가능한 경찰청 표준교통신호제어기
	- 교통신호제어기 납품시 2010년 교통신호제어기 기능 및 환경 시험성적서 제출
	- 교통신호제어기 사양서울지방경찰청신호운영실과 ON-LINE
	제품 제작 중 사양 변경에 대한 이행
	추후 S/W 변경만으로 서울지방경찰청신호운영실과 기능호환
	신호제어기 사양(합의서 내용)
	- 교통신호기제어기 기능 및 환경검사필증은 원본을 확인하고 사본보관
	신호운영 관련			적정
	DB인수·인계증 및 신호운영정상 확인서 요구(승인)/제출(준공)	●	●
	- 서울지방경찰청 신호운영실과 ON-LINE(온라인리포트 제출)		●
	모순검지 여부?		●
	적신호감시 여부?		●
	D/B와 같이 동일한 신호시간(보행 및 차량)입력여부		●
	신호등배선 연결 시 LSU순서(LSU1→북측, LSU2→동측, LSU3→남측, LSU4→서측방향)에 따라 연결 여부		●
신호등	경찰청LED교통신호등표준규격(2011.11)제품으로 설계 여부?	●		적정
	- 신호등을 우리시에서 제시한 추가조건으로 협약서 작성
	- 하자담보기간 6년
	- 고효율인증제품 인증서는 원본을 확인하고 사본보관
	보행신호등 보조장치설치시 표준지침 설계 여부?	●
신호 지주	교통신호지주 개선형 표준도면(2011.9기준)적용여부?	●		적정
	- 색상번호 NSC-4502Y
보행자 작동 신호기	보행자작동신호기 설치 시 지침 설계 여부?	●		해당없음
	DB인수·인계증 및 신호운영 정상 확인서 요구(승인)/제출(준공)	●	●
시각 장애인용 음향 신호기	경찰청 시각장애인용 음향신호기 규격으로 설계 여부?	●		해당없음
	특성검사 적합판정제품설치 여부 및 국제공인시험기관의 기능검사 필증 제출?		●
	시각장애인용 음향신호기 설치 업무처리지침 준수 설계 여부?	●
설계 도서	내역서의 품목은 표준 규격품으로 설계 했는가?	●		적정 -설계사 ㈜동림티엔에스
	지침서에 시공방법기술 및 제품규격에 대하여 내용을 기술 여부?	●
	도면은 우리시 실시설계 도면작성원칙 준수 여부?	●
	설계업을 등록한 업체로서 교통기술사를 보유하고 설계도서에 기술사 날인	●
감리비 산출	우리시(교통운영과)에 원인자공사비 통보 여부?	●		해당없음

구분	점검항목	승인	준공	승인확인
공사설계	주요 예정공정표는 작성하여 제출 했는가?	●		적정
	- 배관매설, 교통제어기설치, 지주기초설치,제어기설치 등
	각종 배관 및 배선은 KS 규격 설계 여부?	●		적정
	맨홀은 적정 위치에 설계 여부?	●		적정
	신호기 배관선로는 지중화 포설 원칙(여건에 따라 가공포설) 설계 여부?	●		적정
	비규격 신호등 지주를 사용 할 경우 구조계산서 첨부 여부?	●		해당없음
준공표지	공사실명제 표지판을 신호제어기 외함 측면 상단에 설치 여부?		●	적정
	- 실명제 내용은 제시한 내용 모두 기재 여부
준공검사	관계기관 합동 준공검사 실시 여부? -사업소담당, 감리자, 경찰청, 신호운영실 직원 등		●	적정(사업소)
	준공검사 지적사항에 대한 보완은 완료 했는가?		●	지적사항 조치 완료
	제품에 대한 제반 도서류는 제출 받았는가?		●	적정
	교통안전시설정보(T-GIS) 입력 여부?		●	시공사입력완료
준공대장 관리	원인자공사업체 준공관리 대장은 작성 하였는가?		●