‘9월 월간 전 기 점 검 표

■ 관련규정 및 기준

-전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비내선규정 115절

■  전기설비기술기준 및 절연물 판정기준

설비명	점검내용	점검결과	비고
수배전반	ACSS, VCB, ACB의 조작부의 작동상태	이상없음
	MOF,PT,CT,LA, 콘덴서 외부의 손상, 균열, 여부상태	이상없음
	변압기의 이상진동, 이상음, 이상온도 상태	이상없음
	디지털 보호계전기 동작상태	해당없음
	UPS, 정류기반, 충전장치 및 축전지 정상작동 여부	해당없음
	MCC반 각종 계기의 이상유무 상태	이상없음
발전기반	조작판넬, 차단기, 디지털 보호계전기 동작상태	해당없음
	냉각기, 연료계통, 계기류의 이상유무	해당없음
	밧데리 전압, 케이블접촉부위 상태점검	해당없음
감시제어	통신장비 정상가동 여부	해당없음
	DDC(직접디지털제어기)동작상태 유무	해당없음
	감시그래픽 및 계기류 정상 동작 유무	해당없음
	컴퓨터 프로그램 S/W, CRT, PRT 작동 상태	해당없음
조명제어 및 전열설비	LCP, LCU(조명제어 유니트), 릴레이 구동장치 프로그램스위치 정상동작 여부	해당없음
	컴퓨터 프로그램 S/W 정상가동 여부	해당없음
	각종 조명등기구 점등상태 유무	이상없음
	전시실 1,2관 전등,전열 및 동력설비 이상유무 점검	이상없음
화재수신기	P형 수신기 및 발신기 작동상태 점검	이상없음
	소화기 및 옥내소화전 이상우무 상태	이상없음
	소방펌프 동작상태	이상없음