월간 전 기 점 검 표(9월)

■ 관련규정 및 기준

-전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비내선규정 115절

■  전기설비기술기준 및 절연물 판정기준

설 비 명	점 검 내 용	점 검 결 과
수배전반	ASS, ACB의 조작부의 작동상태	이상없음
	MOF, PT, CT, LA, 콘덴서 외부의 손상, 균열, 여부상태	이상없음
	변압기의 이상진동, 이상음, 이상온도 상태	이상없음
	ELD(누전경보기) 동작상태	이상없음
	MCCB반 각종 계기의 이상 유무 상태	이상없음
발전기반	조작판넬, 차단기, 보호계전기 동작상태	이상없음
	냉각기 휀, 연료계통, 계기류의 이상 유무	이상없음
	밧데리 전압, 케이블접촉부위 상태점검	이상없음
조명 • 전열설비	각종 조명등기구 점등상태 유무	이상없음
	전열 및 동력설비 이상 유무 점검	이상없음
화재수신기	P형 수신기 동작상태 점검	이상없음
	P형 수신기 동작상태 점검	이상없음
	소화전 펌프 동작상태	이상없음