월계배수지 송배수관로 이설 연결공사 실증 테스트 추진현황

□ 월계배수지 공급계통 현황(북부수도사업소)

구 분	월계배수지 관련 급수운영 현황						비고
	월계계통				공릉계통
	수유 인입압 (kgf/㎠) EL=41m	우이 인입압 (kgf/㎠) EL=47m	쌍문 인입압 (kgf/㎠) EL=55m	북부수도 청사 인입압 (kgf/㎠)	공릉배수지2지 수위(m)	공릉배수지 탁도 (NTU)
3.26.(목) 09:00	2.1	2.0	1.6	3.3	5.0	0.05
10:30	2.3	2.2	1.6	3.3	4.5	0.05
11:30	2.4	2.4	1.8	3.5	4.4	0.05
13:00	2.6	2.3	1.9	3.6	4.2	0.05
15:00	2.5	2.6	2.0	3.6	4.0	0.05
17:00	2.7	2.4	1.9	3.5	4.0	0.05
19:00	2.4	2.4	1.8	3.3	3.9	0.05
21:00	2.1	2.1	1.6	3.2	3.5	0.05
23:00	2.2	2.4	1.8	3.4	3.2	0.05
3.27.(금) 01:00	2.8	2.7	2.1	3.7	3.5	0.05
03:00	2.7	2.8	2.4	3.9	4.4	0.05
05:00	3.0	3.0	2.4	3.9	5.1	0.05
07:00	2.4	2.3	1.8	3.6	5.4	0.05
09:00	2.1	2.1	1.6	3.3	4.8	0.05
11:00	2.1	2.0	1.6	3.3	4.2	0.05
13:00

※ 북부수도 제어실 : 3458~62      수유 우이 쌍문

배수과 : 1434, 1431~1435

강북정수장 제어실 :5856~5858

북부수도  :  김종필(토) *************  김종필(기) *************

배수과  :  김지환 *************  조성균 *************

급수운영과  :  박미영 *************  류동경 *************

시공사  :  강상기 *************

※ 북부수도사업소에서는 24시간 실증테스트 결과치를 작성 후 이메일에 첨부하여 본부로 제출(북부수도 ⇒ 배수과)

□ 월계배수지 수계전환에 따른 수질현황(급수부 급수운영과)

구 분	월계배수지 관련 급수운영 현황							비고
	북부수도 청사	공릉배수지		수유배수지		우이배수지
	탁도(NTU)	수위(m)	탁도(NTU)	수위(m)	탁도(NTU)	수위(m)	탁도(NTU)
3.26.(목) 09:00	0.05	4.9	0.05	3.4	0.04	2.9	0.04
11:00	0.05	4.4	0.05	3.0	0.04	3.1	0.04
13:00	0.05	4.2	0.05	3.2	0.04	3.4	0.04
15:00	0.05	4.0	0.05	3.1	0.04	3.1	0.04
17:00	0.05	4.0	0.06	3.4	0.04	3.5	0.04
19:00	0.05	3.9	0.06	3.1	0.04	3.3	0.04
21:00	0.05	3.5	0.06	3.3	0.04	3.4	0.04
23:00	0.05	3.2	0.07	3.5	0.04	3.1	0.04
3.27.(금) 01:00	0.05	3.5	0.07	3.4	0.04	3.5	0.04
03:00	0.05	4.4	0.07	3.4	0.04	3.3	0.04
05:00	0.05	5.1	0.06	3.5	0.04	3.1	0.04
07:00	0.05	5.4	0.06	3.2	0.04	3.5	0.04
09:00	0.05	4.8	0.06	3.4	0.04	3.3	0.04
11:00	0.05	4.2	0.05	3.3	0.04	3.4	0.04
13:00

※ 북부수도 제어실 : 3458~62      수유 우이 쌍문

배수과 : 1434, 1431~1435

강북정수장 제어실 :5856~5858

북부수도  :  김종필(토) *************  김종필(기) *************

배수과  :  김지환 *************  조성균 *************

급수운영과  :  박미영 *************  류동경 *************

시공사  :  강상기 *************