북단 접속교 및 IC

접속교(강북방향)

접속교(강남방향)

구분	교량형식	교통방향	주요제원
접속교 (강북방향)	교량 (강바닥판 박스거더교)	강남→강북	B=10.55m L=340.0m
접속교 (강남방향)	교량 (강바닥판 박스거더교)	강북→강남	B=10.55m L=128.6m
Ramp - A	토공	강변북로→증산로	B=6.25m L=318.0m
Ramp - B	토공	증산로→강변북로	B=8.00m L=13.6m
Ramp - C	토공 (통로암거)	내부순환로→강변북로	B=8.00m L=13.6m
Ramp - D	교량 (강합성 박스거더교)	내부순환로→월드컵대교	B=6.65m L=378.2m R=100m
Ramp - E	교량 (강합성 박스거더교)	월드컵대교→내부순환로	B=6.65m L=352.0m R= 80m

남단 접속교 및 IC

접속교(강북방향)

접속교(강남방향)

구분	교량형식	교통방향	주요제원
접속교 (강북방향)	교량 (강바닥판 박스거더교)	강남→강북	B=11.40m L=418.0m
접속교 (강남방향)	교량 (강바닥판 박스거더교)	강북→강남	B=14.30m L=348.0m
Ramp - A	교량 (강합성 박스거더교)	올림픽대로→월드컵대교	B=6.65m L=427.5m R=200m
Ramp - B	교량 (강합성 박스거더교)	월드컵대교→공항로	B=8.20m L=38.5m
Ramp - C	토공	월드컵대교→노들길	B=6.95m L=670.0m
Ramp - D	교량 (강바닥판 박스거더교)	공항로→월드컵대교	B=6.95m L=81.0m R=100m
Ramp - E	토공	성산대교→노들길	B=6.95m L=599.8m
Ramp - F	교량 (Channel교)	노들길→월드컵대교	B=8.80m L=230.0m