대기 중 중금속 및 산성강하물 측정망 운영결과(2017. 2월)

Ⅰ. 대기 중 미세먼지(PM10) 중금속 측정망 운영결과

○ 대기 중 중금속 농도 분포 : Ca 〉Fe 〉Al 〉Mg 〉Mn 〉Pb 〉Cu 〉As 〉Cr 〉Ni 〉Cd 〉Be

(단위 : ㎍/m3)

항목 월	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be	Al	Ca	Mg
전년 동월	0.0348	0.0011	0.0028	0.0258	0.0261	0.8942	0.0032	0.0057	0.0000	-	-	-
2016. 11월	0.0197	0.0008	0.0025	0.0267	0.0234	0.7242	0.0019	0.0038	0.0000	0.3025	0.8390	0.2609
2016. 12월	0.0279	0.0012	0.0034	0.0273	0.0248	0.6160	0.0021	0.0062	0.0000	0.2418	0.6406	0.2022
2017. 01월	0.0211	0.0010	0.0030	0.0183	0.0223	0.5206	0.0018	0.0075	0.0000	0.2670	0.6675	0.1853
2017. 02월	0.0203	0.0008	0.0030	0.0152	0.0235	0.4527	0.0014	0.0061	0.0000	0.2414	0.6632	0.1178

※Al, Ca, Mg의 경우 2016년 5월부터 측정실시

※전년동월에 비해 Cr과 As를 제외한 항목이 낮은 농도 분포를 보임

○ 측정지점별 중금속 농도(수은제외) 현황

(단위 : ㎍/m3)

항목 지점		Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be	Al	Ca	Mg
광진	최대	0.0283	0.0018	0.0041	0.0398	0.0318	0.7352	0.0025	0.0075	0.0000	0.3072	0.9164	0.1755
	최소	0.0120	0.0004	0.0015	0.0051	0.0122	0.2389	0.0006	0.0040	0.0000	0.1389	0.4329	0.0469
	평균	0.0181	0.0008	0.0023	0.0149	0.0221	0.4311	0.0012	0.0053	0.0000	0.2195	0.7095	0.1105
송파	최대	0.0379	0.0023	0.0040	0.0363	0.0403	0.6585	0.0021	0.0077	0.0000	0.3878	0.9767	0.2162
	최소	0.0116	0.0004	0.0016	0.0073	0.0143	0.2883	0.0007	0.0048	0.0000	0.1354	0.4306	0.0482
	평균	0.0215	0.0010	0.0026	0.0161	0.0251	0.4866	0.0013	0.0060	0.0000	0.2457	0.6825	0.1227
구로	최대	0.0228	0.0011	0.0071	0.0241	0.0316	0.5564	0.0024	0.0083	0.0000	0.3079	0.7736	0.1578
	최소	0.0113	0.0004	0.0030	0.0094	0.0132	0.2444	0.0010	0.0046	0.0000	0.1245	0.3281	0.0564
	평균	0.0165	0.0007	0.0047	0.0134	0.0229	0.4199	0.0016	0.0060	0.0000	0.2325	0.5897	0.1099
마포	최대	0.0233	0.0011	0.0038	0.0245	0.0357	0.6232	0.0023	0.0076	0.0000	0.3705	0.8726	0.1898
	최소	0.0129	0.0003	0.0017	0.0074	0.0140	0.2771	0.0006	0.0049	0.0000	0.1418	0.4482	0.0612
	평균	0.0172	0.0007	0.0025	0.0128	0.0239	0.4618	0.0013	0.0062	0.0000	0.2643	0.6922	0.1260
양재	최대	0.0490	0.0012	0.0045	0.0420	0.0315	0.7062	0.0021	0.0097	0.0000	0.4072	0.9236	0.2094
	최소	0.0138	0.0003	0.0018	0.0073	0.0133	0.2826	0.0007	0.0046	0.0000	0.1278	0.3495	0.0629
	평균	0.0281	0.0007	0.0028	0.0187	0.0233	0.4639	0.0014	0.0069	0.0000	0.2450	0.6422	0.1198
전체	최대	0.0490	0.0023	0.0071	0.0420	0.0403	0.7352	0.0025	0.0097	0.0000	0.4072	0.9767	0.2162
	최소	0.0113	0.0003	0.0015	0.0051	0.0122	0.2389	0.0006	0.0040	0.0000	0.1245	0.3281	0.0469
	평균	0.0203	0.0008	0.0030	0.0152	0.0235	0.4527	0.0014	0.0061	0.0000	0.2414	0.6632	0.1178
전체표준편차		0.0096	0.0004	0.0014	0.0105	0.0079	0.1549	0.0007	0.0015	0.0000	0.0860	0.1990	0.0514

※ 중금속 측정일 : 2/6 ~ 2/10, 측정소당 5회

○ 측정지점별 중금속 중 수은농도 현황

(단위 : ng/m3)

	송파	용산	노원	구로	전체
평균	3.41	2.06	1.72	2.48	2.41
최대	10.70	6.71	6.82	10.10
최소	2.00	1.00	0.90	0.93

※ Hg 측정방법 : 수은자동측정기를 이용, 24시간 1개월 연속측정(시간 데이터 기준으로 평균값 산출)

Ⅱ. 대기 중 산성강하물 측정망 운영결과

○ 측정지점별 이온 및 pH 결과

- 2017년 2월 서울시 빗물 주요이온의 평균농도는 SO42- 7.45mg/L, NO3- 6.84 mg/L,  NH4+ 2.57 mg/L 순으로 황산염이온이 가장 높게 나타남.

- 2월 평균 pH는 4.2이며, 전월 4.7, 전년 동월 4.6임.

- 2월 평균 강우량은 12.2mm이며 전월(13.8mm)대비 11.7% 감소, 전년 동월(39.5mm)대비 69.1% 감소함.

- 각 이온의 이온균형(Ion balance : 양이온당량/음이온당량)을 구하였으며 당량비는 1.04으로 양이온량과 음이온량이 유사하게 나타남.

※ 표 1. 서울시 산성우 측정망(10개 지점) 분석 결과

지점	pH	강우량mm	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
구로	4.4	11.4	3.34	7.38	5.34	1.52	2.57	0.38	1.60	1.17
구의	4.4	11.4	1.76	6.75	7.60	0.00	2.21	0.55	2.82	0.73
서대문	4.0	11.6	1.86	7.78	7.69	0.75	3.44	0.30	1.82	0.29
반포	4.2	12.0	2.14	7.83	7.95	0.00	2.94	0.73	1.77	0.96
방이	4.2	13.2	1.34	6.63	6.51	0.00	2.18	0.45	2.20	0.63
방학	4.2	15.0	1.90	9.22	11.52	0.00	3.47	0.60	3.09	0.80
북한산	4.0	16.2	1.03	5.00	5.89	0.43	2.33	0.26	1.04	0.32
양재	4.3	4.4	0.56	2.37	2.81	0.39	1.28	0.04	0.41	0.08
한남	4.2	14.2	1.35	6.12	7.32	0.00	2.29	0.37	2.03	0.60
화곡	4.7	12.6	3.98	9.32	11.93	0.19	3.04	0.65	5.18	1.00
평균	4.2	12.2	1.93	6.84	7.45	0.33	2.57	0.43	2.20	0.66

※ 구로, 서대문, 북한산, 양재 측정소의 이온농도는 자동측정기에 의한 결과이며, 그 외 지역은 IC분석기기에 의해 측정된 자료임.

※ pH와 이온농도는 유량가중평균 값임.

○ N/S (NO3- /SO42-) 당량비

- NO3-와 SO42-는 강산성 물질로써 pH의 영향 정도를 상호 평가하기 위한 항목으로 N/S 당량비로 표시함.

표 2. 서울시 산성우 측정망 10개 지점 N/S 당량비(2월 평균)

지점	NO3-당량	SO42-당량	N/S 당량비
구 로	0.12	0.11	1.07
구 의	0.11	0.16	0.69
서대문	0.13	0.16	0.78
반 포	0.13	0.17	0.76
방 이	0.11	0.14	0.79
방 학	0.15	0.24	0.62
북한산	0.08	0.12	0.66
양 재	0.04	0.06	0.65
한 남	0.10	0.15	0.65
화 곡	0.15	0.25	0.61
평 균	0.11	0.16	0.71

- 2월 각 지점별 N/S비는 평균 0.71로 황산염 분포농도가 높았다. 지점별로는 화곡 측정소가 0.61로 가장 낮았고, 구로 측정소가 1.07로 가장 높았으며 당량 농도별 분포에서는 지역별로 유사하게 나타남.