저수조 위생관리 실태점검표

건축물의 명칭		돈암동대아파트		건축물의 위치			성북구 돈암동 1-3
점 검 일		2014.02.10		점 검 자			박종혁
건축물의 용도		공동주택ㆍ사무실ㆍ상가ㆍ학교ㆍ공장ㆍ병원ㆍ여관ㆍ기타
저수조 개수		옥 상				/ 지 하				2
저수조 용량		옥 상				/ 지 하				1143
저수조 재질		옥 상				/ 지 하				콘크리트
저수조 청소일		2013.11.06			청소 방식				용역 / 자체
조사사항		점검기준						점검 결과
1	저수조 주위 상태	청결하며 쓰레기ㆍ오물 등이 있는지 여부						양호
		저수조 주위에 고인 물, 용수 등 여부						양호
2	저수조 본체 상태	균열 또는 누수되는 부분이 있는지 여부						양호
		출입구 ․ 접합부 틈으로 빗물 등의 침투 여부						양호
		배수관 등의 접합부분은 고정 및 밀폐되는지 여부						양호
3	저수조 윗부분 상태	저수조 상단에 오염 우려있는 설비 등의 적치 유무						양호
		저수조 상부에 물 및 먼지 등이 쌓여 있는지 여부						양호
4	저수조 내부 상태	저수조 내부의 오염 또는 도장의 떨어짐 등의 유무						양호
		수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것						양호
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태인지 여부						양호
5	맨홀 상태	뚜껑을 통해 먼지 등 부유물질이 들어가는지 여부						양호
		잠금장치가 안전한지 여부						양호
6	월류관ㆍ 통기관 상태	먼지 등 위생에 해로운 물질이 들어가는지 여부						양호
		관 끝 방충망의 훼손여부 및 작은 동물의 침입 여부						양호
7	위생점검 실시 ․기록보관여부	월1회이상 위생상태 점검을 실시하는 지						실시
		위생상태 점검 기준표를 기록보관하는 지						보관함
8	관리자 교육이수	소유자 또는 관리자가 수도시설 관리자교육 이수						이수
9	기타 위생관리 상태

붙임 : 저수조 내․외부 사진, 지적사항 해당 사진, 최근 저수조 청소사진

조사사항		점검 결과
10	전반적인 지적사항