2018년 노후포장도로정비공사(강서1구역)

남부순환로(화곡로입구 교차로→신안석유주유소(S-OIL)) 1,2차로

남부순환로(서서울호수공원교차로 → 신월IC), 2,3차로

방화대로(외발산사거리 주변 )

개화동로(개화동지하차도 → 공항지하차도) 1,2차로

2018년 노후포장도로정비공사

남부순환로(공항동성당 → 김포공항입구교차로 3,4차로)

남부순화로(남부순환로47 맞은편 → 공항동성당삼거리 1,2차로)

연번	노선명	위 치	아스콘 규격	포장면적 (a)	균열깊이 (㎝)	적용 (㎝)	비고
1	남부순환로	화곡로입구 교차로 ⇒ 신안석유주유소(1,2차로)	WC-3(PG76-22)	50	0 ~ 2	5	추가
2	남부순환로	서서울호수공원교차로 ⇒ 신월 IC(2,3차로)	WC-3(PG76-22)	42	0 ~ 5	5	추가
3	방화대로	외발산사거리 주변 (전차로)	WC-3(PG76-22)	41	4 ~ 5	5	추가
4	개화동로	개화동지하차도 ⇒ 공항지하차도(1,2차로)	WC-3(PG76-22)	26	2	5	추가
5	남부순환로	공항동 성당 ⇒ 김포공항입구교차로 (3,4차로)	WC-3(PG76-22)	60	5	5	추가
6	남부순환로	남부순환로47 맞은편 ⇒ 공항동성당 삼거리(1,2차로)	WC-3(PG76-22)	30	0	5	추가
계				249