금호소배수지 배수관 정비공사

(D=400㎜,  L=900m)

공 사 명	공사개요		사유	사업기간
	구경(㎜)	연장(m)
금호소배수지 배수관 정비공사	400	900 (공원내 430m)	녹물출수 등 다수 민원발생	‘16. 4~11
공사기간 : 주간공사로 상기 사업 기간중 20일 예정. 복구계획 : 보도블록 폭 2.5m × 연장 230m, 황토포장 폭 2.0m × 연장 100m ASP 포장 폭 1.3m × 연장 100m

상수도 공사구간

금호소배수지