공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 누에다리 비탈면 보수·보강공사

2. 공사위치 : 서초구 반포동 40-9(누에다리 보도육교 비탈면 동,서측)

3. 공사목적 : 도로 절토사면의 안정성에 문제점이 발견된 누에다리 비탈면에 대하여 정밀안전진단 결과에 따른 보수보강공사를 시행하여 안전사고 예방 및 재해예방에 만전을 기하고자 시행하는 공사임.

4. 공사개요

- 사면보강(Soil nailing)  N=158공

- 수평배수공 N=37공,  산마루 측구 L=25m

- 낙석방지망 A=1,708㎡

- 부석제거 A=1,708㎡, 관목제거 A=1,246㎡

5. 착 공 일 : 계약일로부터 3일 이내

6. 공사기간 : 착공일로부터 90일간

7. 공사금액 : 총공사비 427,000원

(도급비 402,000천원, 관급비 15,131천원, 이전비 9,869천원)

8. 하자담보기간 : 준공검사일로부터 3년

9. 위치도 및 현황사진

□ 위 치 도

□ 현황사진

【동측 불연속암반에 잡목식생 및 뜰돌 분포, 낙석위험】	【서측 상부사면 풍화대 노출로 토사유실 발생】