위  치  도

□ 위    치 : 남양주시 수석동 405-6(미음교)

□ 점용면적 : 40㎡

설치위치

※ 왕숙천과 한강이 만나는 합류지점(수석교)으로부터 왕숙천을 바라볼 때, 400m 지점(미음교)

장비설치 상세도

미음교

태양광전열판

(5m×6m)

나노버블발생장치(2m×5m)

(5m×6m)

40m

40m

※ 참고사항 : 하천 수위변동이 ±2m 범위 내에서는 자동으로 장비가 상승 또는 하강함