위치도 및 굴착내용

*위치 : 대한문~정동분수대(약 250m)

*굴착 내용

- 담장 경계석으로부터 보도블록 250m(폭 0.8m) 굴착

- 아스팔트(차로) 12m(4m*3개소) 굴착

- 공사내용 : 기존 조명기구(전기선로 포함) 철거 및 조명기구 신설

굴착구간