2014년 11월	위험물제조소등 안내문	은평소방서 위험물안전팀

1		위험물제조소 등의 안전관리

가. 위험물안전관리자 선 ․ 해임 신고

선임대상 ➠ 위험물제조소등 허가대상 전부(이동탱크저장소 제외)

선·해임 : 해임, 퇴직 한날로부터 14일이내 /관할 소방서에 신고

선임 : 해임 또는 퇴직일로부터 30일 이내에 재선임후 14일 이내에 관할 소방서에 신고

위험물안전관리자 선 ․ 해임 신고 위반자 조치

미 선 임 : 500만원이하의 벌금  신고태만 : 200만원이하의 과태료

안전관리자가 30일 이내에 출장, 질병, 기타사유로 부재 시 대리자 지정하여야 함

➠ 대리자 미지정시 : 500만원이하의 벌금(위험물안전관리법 제36조 7항)

나. 위험물안전관리자의 업무

위험물 취급작업에 참여하여 저장 ․ 취급에 관한 기술기준과 예방규정에 적합하도록

해당 작업자에게 지시 및 감독

화재 등 재난이 발생한 경우 응급조치 및 소방관서 등에 연락

제조소등의 위치․구조 및 설비를 기술기준에 적합하도록 유지하기 위한 점검결과를 기록․보존

기타 위험물의 취급 작업의 안전에 관하여 필요한 감독의 수행

다. 위험물제조소등의 설치자의 지위승계

양수인, 인도인, 상속인, 합병후 존속 설립하는 법인, 합병에 의하여 설립되는 법인,

경매 등으로 시설의 전부를 인수 하는 자 :

※ 지위승계일 : 등기부등본상의 접수일, 자동차등록일, 매매계약서상 임대권 인계일,

상속의 경우 사망일(실제사망일)

지위승계 신고 시기 ➠ 승계한 다음 날로부터 30일 이내에 관할소방서에 신고

지위승계 신고 위반자 조치

지위승계 신고를 기간내에 하지 아니하거나 허위로 한자 : 200만원 이하의 과태료

라. 위험물제조소등의 용도폐지

관계인은 용도폐지 한 때에는 폐지한 다음 날로부터 14일 이내에 관할소방서에 신고

용도폐지 신고 위반자 조치

용도폐지 신고를 기간내에 하지 아니 하거나 허위로 한 자 : 200만원 이하의 과태료

마. 위험물이동탱크저장소 운송자

이동탱크저장소에 의하여 위험물을 운송하는 자는 당해 위험물을 취급 할 수 있는

국가기술자격자 또는 위험물운송자 안전교육을 받은자 이어야 함

위반시 조치사항

국가기술자격자 또는 운송자교육을 받지 아니한 자가 운송한 경우 : 300만원 이하의 벌금

국가기술자격증 또는 위험물운송자 자격증 미소지자 : 10만원의 과태료

바. 위험물제조소등 정기점검

위험물제조소등의 관계인은 기술기준의 적합 여부를 정기적으로 점검하고 기록 보존 검사를 받아야 함

점검대상 ➠ 예방규정대상, 지하탱크저장소, 이동탱크저장소, 위험물을 취급하는 탱크로

지하에 매설된 탱크가 있는 제조소, 주유취급소, 일반취급소

점검시기 ➠ 년1회 이상 점검실시, 3년간 기록, 보존

위반시 조치사항

정기점검을 하지 아니하거나 점검기록을 허위로 작성한자 : 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

점검결과를 기록 보존하지 아니 한자 : 50만원, 2차 : 100만원, 3차 : 200만원 과태료

2		위험물의 저장․취급의 기준 중점 사항

허가량 또는 품명외의 위험물을 저장 ․ 취급 금지

제조소 등에서 화기취급 금지

정전기 발생을 억제하기 위한 적당한 습도 유지

주유취급소 정전기 예방장치 설치

위험물이 새거나 넘치거나 비산하지 아니하도록 조치

가연성 액체나 증기가 체류할 우려가 있는 곳에서 전선과 전기기구를 완전히

접속하고 불꽃을 발생시키는 기계 ․ 기구 사용 금지

자동차등에 주유할 때 고정주유설비를 사용하여 직접 주유할 것

자동차등이 공지 밖으로 나온 채로 주유하지 말 것

이동탱크 주차 시 상치장소에 주차하여야 하며 야간등 주차 시 빈상태로 할 것

지정수량 미만의 이동탱크저장소도 상치장소 확보하여야 함

3		제조소등 관계자 당부사항

불법(유사)위험물 연중 지속단속 ➠ 무허가 위험물 저장 ․ 취급 엄금

❀ 유사석유제품임을 알면서 사용한 경우 ➠ 2000만원이하 과태료 부과 산업자원부령

제409호 < 2007.7.19 개정,  2007.7.28 시행 >

위험물 취급관련 수상한 사람 등 특이사항 발생시 소방서에 즉시 연락 조치

제조소등에서 위험물 저장 ․ 취급에 관한 기준 준수

보일러, 비상발전기 취급시설을 설치 또는 노후로 교체시 반드시 소방서에 문의

후 교체 ➠ 일반취급소 설치허가 대상여부(1일 지정수량 이상 취급 시)

폭염, 폭우, 폭설 대비 안전사고 방지를 위한 지속적인 예방활동 강화

※ 문의사항 ➠ 은평소방서 예방과 위험물안전팀(담당자 : 이보상 ☎ 384-0119)