위험예지훈련도해 83번 (상황) 화학식 고성능 절단기로 철근을 세로로 세워서 절단하려 하고 있다.
1라운드 (현상파악)	•절단시 파편에 의한 사고위험 •철근을 지지하던 대원이 칼날에 손가락을 베인다. •절단 부분이 튕기면서 얼굴에 맞아 부상을 입는다. •절단과정에서 위쪽 철근에 의하여 부상을 입는다. •장갑 미착용으로 인하여 손 부상을 입는다․
2라운드 (본질추구)	•절단시 파편에 의한 사고위험 •철근을 지지하던 대원이 칼날에 손가락을 베인다.
3라운드 (대책수립)	•개인안전장비를 철저히 착용하고 절단부위를 단단히 고정한다. •현장활동시 반드시 보호장비를 완벽하게 착용하여야 한다. •상단부 고정 철저 및 추가대원을 배치한다. •현장안전점검관 책임하에 개인보호장비 착용을 철저히 한다.
4라운드 (목표설정)	•개인안전장비를 철저히 착용하고 절단부위를 단단히 고정한다. •현장활동시 반드시 보호장비를 완벽하게 착용하여야 한다.․