위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	특수구조대 회의실
82
부 서	조 장		서 기	대 원
119특수구조단 특수구조대	경.신용호		교.김반석	위.이민용 외 9명

⑴ 현상파악(어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) - 교통사고 현장에서 유압장비를 사용해 구조 작업을 하고 있다. ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	유압장비의 사용압을 넘어서 작업중 장비의 고장으로 작업중인 대원이 위험하다.
2	○	유압장비 조작 요원과 엔진펌프 조작 요원이 숙달이 되지 않으면 위험하다.
3	◎	내부 요구조자 상태를 살피면서 차량의 필요부분은 전개한다.
4	○	작업시 파편이 튀어 작업하는 대원의 안전이 위협받는다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	유압장비의 사용압을 넘어서 작업중 장비의 고장으로 작업중인 대원이 위험하다.	1. 유압장비 사용시 주변의 대원 인원을 최소로하고 사용압을 확인 후 작업에 실시한다.	※	◦ 장비사용법 숙지하고 장비사용 숙달한다.
		2. 두 대원의 호흡이 중요하므로 연습을 실시한다.
3	내부 요구조자 상태를 살피면서 차량의 필요부분은 전개한다.	1. 내부 요구조자 쪽으로 차량이 밀리지 않는지 확인하며 작업을 한다.	※	◦ 요구조자 안전 확인하고 안전장구 착용시킨다.
		2. 작업시 요구조자에게 방화복이나 구조복 안전 장구를 착용시킨 후 실시한다.