위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	특수구조대 회의실
76
부 서	조 장		서 기	대 원
119특수구조단 특수구조대	경.신용호		교.박건석	위.이민용 외 7명

⑴ 현상파악(어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) - 밀가루 반죽기에 손가락이 낀 요구조자를 구조하고 있다. ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	전원을 차단하지 않은 상태로 반죽기 해체작업을 하다가 기계가 오작동하여 대원 및 요구조자가 2차 부상을 당할 위험이 있다.
2	○	장비를 무리하게 사용하다가 대원 및 요구조자에게 부상을 입힐 수 있다.
3	◎	작업 중 요구조자가 작업하는 모습을 보고 겁을 먹고 움직여 추가 부상 우려가 있다.
4	○	안전장구 미착용하여 작업 중 부상 위험이 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	전원을 차단하지 않은 상태로 반죽기 해체작업을 하다가 기계가 오작동하여 대원 및 요구조자가 2차 부상을 당할 위험이 있다.	1. 현장도착시 전원차단을 확인 후 구조작업을 실시한다.	※	◦ 현장작업 전 반드시 개인 안전장구를 착용하고 전원차단을 확인 후 구조작업을 실시하자.
		2. 개인 안전장구를 착용하고 구조작업을 실시한다..
3	구조작업 중 요구조자가 작업하는 모습을 보고 겁을 먹고 움직여 추가 부상 우려가 있다.	1. 구조작업 전 요구조자 안정을 취한다.	※	◦ 구조작업 전 요구조자 안정을 취하고 구조작업 하는 모습을 보지 않도록하며 추가 부상이 없도록 모포 등으로 안전하게 가려주자.
		2. 작업 하는 모습을 보지 않도록 하며, 추가 부상이 없도록 모포 등으로 안전하게 가려준다.

위험예지훈련 도해 76