위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	특수구조대 회의실
66
부 서	조 장		서 기	대 원
119특수구조단 특수구조대	위.이기열		장.허재호	장.권오출, 장.김영성, 장.박상진, 장,박대준 교.서기원, 교.김강준, 사.황창선

⑴ 현상파악(어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) - 잠재하는 위험은 무엇인가? 반죽기의 전원이 들어와 추가 부상이 예상된다. ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	작업도중 기계의 작동으로 추가 부상이 우려된다. ◎★
2	○	장비를 무리하게 사용하여 주변 대원에게 부상을 입힐수 있다.
3	○	작업도중 요구조자가 겁을 먹어 움직여 추가 부상이 우려된다.
4	○	안전 장구류 미착용으로 부상을 입을 수 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	작업도중 기계의 작동으로 추가 부상이 우려된다.	현장 도착시 밀가루 반죽기 기계의 전원을 차단한다.	※	전원차단확인하고, 안전거리 확보한다.
		장비를 이용시 주변 안전거리에 대원을 위치하지 못하게 한다.
		요구조자의 안정을 우선 시 하면 작업하는 곳이 보이지 않게 가려준다.
2			※

위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	특수구조대 회의실
81
부 서	조 장		서 기	대 원
119특수구조단 특수구조대	경.하태오		장.허재호	위.이기열, 장.권오출, 장.김영성, 장.박상진, 장.김주헌 교,왕상훈 교.서기원, 교.김강준, 사.황창선

⑴ 현상파악(어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) - 유압장비 사용시 무리한 작업으로 이차 매몰의 위험이 있다. ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	유압장비의 무리한 사용으로 고장이 나서 이차 매몰의 위험이 있다.◎★
2	○	장비 조작중 밑 고정판이 밀려 매몰의 위험이 있다.
3	○	유압장비 위아래에 힘을 받을수 있는 고정판을 사용하여 작업해야 한다.
4

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	유압장비의 무리한 사용으로 고장이 나서 이차 매몰의 위험이 있다.	유압장비의 사용압을 정확히 파악하여 작업 무리하다 판단시 추가 유압장비 준비	※	유압장비 사용방법 숙달 실시 하고 고정판으로 유압램 작동 실시.
		작업 중 고임목으로 공간 확보 실시.
		유압 램 작업시 힘이 받는 부분에 고정판을 부착 힘이 고루 퍼지게 실시한다..
2			※

사진

훈련사진