결재일자	2015.05.21.

담당자	진압3대장				결재
	05/21
협 조

위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
31
119안전센터명	진압대장		서 기	대 원
독산 119안전센터	소방위 김윤규		소방장 김준우	소방위 신완철 등 6명

⑴ 현상파악 (주택가 골목 경사로에서 탱크차량이 출발하고 있다.) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 서있는 대원들이 부상을 입는다.
2	○	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 있는 차량과 추돌한다.
3	○	운전대원이 뒤에 서있는 대원들을 못보고 후진하여 부상을 입는다.
4	○	지면 경사로 인해 차량이 움직일 때 적재된 장비가 떨어져 대원들이 부상을 입는다.
5	○	차량에 연결된 수관을 제거하는 것을 잊어먹고 출발할 경우 수관에 걸려 대원들이 부상을 입는다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정 (소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 서있는 대원들이 부상을 입는다.	차량출발전 차량후방 대원들 유무를 확인하고 있으면 이동하도록 한다.	※	◦ 후방 확인
3	운전대원이 뒤에 서있는 대원들을 못보고 후진하여 부상을 입는다.	운전원 단독으로 차량을 움직이지 말고 경방대원 1명이 주위 위험요소를 확인하게하고 차량을 유도해 줄 수 있도록 한다.		◦ 차량 유도요원 확인
4	지면 경사로 인해 차량이 움직일 때 적재된 장비가 떨어져 대원들이 부상을 입는다.	차량이 안전지대로 이동할 때 까지는 고임목을 제거하지 않는다.		◦ 고임목 확인

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다