유관기관 합동 방재훈련 실시계획

도로터널내 차량화재 등의 발생을 대비한 유관기관 합동 방재훈련을 실시하여 화재대응 능력을 향상시킴으로써 인명 및 시설물 피해를 최소화하고, 터널 이용시민의 안전확보에 만전을 기하고자 함.

훈련개요

○ 훈련일시 : 2014. 5. 14(수) 14:00 ~ 15:00

○ 훈련위치 : 화곡터널 입구(화곡역→까치산역 방향) 150m 지점

○ 훈련내용

- 가상시나리오에 의한 유관기관 합동 화재진압 및 환자후송 훈련

- 소화기(1개) 실제 방사훈련

- 위기대응 매뉴얼 숙지 및 유관기관 연락체계 확립

주요 방재설비 현황

시설명	연장	방재시설 현황					비고
		소 화 기	재방송설비	CCTV		비상전화
				차도	보도
화 곡 터 널	442m	40개 (상행22/하행18)	1대 (FM 19CH)	8대 (상행4/하행4)	12대 (상행6/하행6)	2대 (상행1/하행1)

훈련 동원인력 및 장비 현황

○ 동원인력 : 25명 (사업소 16명, 소방서 7명, 경찰서 2명)

○ 동원장비

- 사업소 : 교통안내 차량 2대, 소화기1개, 연막탄 1개, 차량유도봉, 무전기 등

- 소방서 : 소방차 1대, 구급차 1대

- 경찰서 : 순찰차 1대

훈련 주요 내용

○ 사업소 근무자

- 화재발생 지점 인지(CCTV) 및 화재현장 출동 초동진압(소화기 방사)

- 유관기관신고(소방서, 경찰서, 교통방송 등)

- 재방송설비를 통한 현장 훈련상황 안내방송

○ 소방서

- 화재지점의 신속한 출동경로 파악 및 화재진압

- 인명구조 및 응급조치

- 소방차 살수(터널내부 바닥)

○ 경찰서 : 차량 우회유도 및 교통통제 등

가상 시나리오

○ 사고상황(차량화재)

14:15분경 화곡터널 까치산역 방향으로 주행하던 봉고차량이 화곡

터널내 약 150M지점에서 벽체 추돌후 1차로에서 전복되어 차량

화재 및 환자 1명 발생

○ 피해상황 : 봉고차 1대 전소, 중상 1명, 소화기함 1개 훼손

근무자 배치 및 임무

구 분	근무위치	근무자 배 치	행동요령(임무)	비고
계		(16명)
상황보고	관리실	상황근무자(2명) 훈련참관(1명)	유관기관 신고 및 현장 안내방송
화재진압	화재장소	화재진압 시현(4명) 및 환자(1명), 인명구조(4명)	소화기 방사(1개), 연막탄 점화 (1개), 구급대 운반 등
차량통제 및 훈련안내	화곡역 입구부	차량 유도원(3명)	차량유도 및 피난안내, 훈련통제 등
	가상화재 주변	훈련 총괄(1명)

훈련 세부 시나리오

시 간	소요(분)	진 행 내 용	비 고
계	60
14:00 ~14:10	10	○ 시설 및 방재훈련 현황 보고	총괄담당 (터널현장)
14:10 ~14:15	5	○ 화재지점 발화연출(연막탄 점화)	(터널현장)
14:15 ~14:20	5	○ 터널 입구 차량통제 실시 : 안내차량, 라바콘 설치 ○ 가상 화재지점 연막탄 점화 (가상 화재차량)	(터널현장)
		○ 상황근무자 대응조치 - 화곡터널 화재발생 인지(CCTV) - 유관기관 신고(근무자 A) - 재방송설비를 통한 훈련상황 안내방송(훈련 종료시까지) - 화재현장 출동(근무자 B)	상황근무자 (관리실)
14:20 ~14:30	10	○ 초동조치반 현장도착 후 화재 초기진화 및 차량유도 ○ 소방차, 구급차, 경찰차 현장 도착 : 화재진압, 인명구조, 차량통제 - 소화기 실제 방사(초동조치반) - 소방차 방사(소방서)	초동반 소방서 (터널현장)
14:30 ~14:35	5	○ 화재진압훈련 종료 - 다목적차량 ․ 라바콘 등 철수 - 교통통제 해제	(터널현장)
14:35 ~15:00	25	○ 훈련 강평 실시	(관리실)

행정사항

○ 유관기관 협의 등 협조공문 발송(강서경찰서, 강서소방서, 교통방송)

○ 차량통제를 위한 차량 2대(싸이보드 및 가로등보수) 지원

○ 소화기, 연막탄, 라바콘 등 준비(기전분야)

○ 안전 조치사항

- 간소복 착용 (작업복, 안전화)

- 안전장구 착용 (헬멧, 안전조끼, X반도)

붙임 : 화곡터널 위기대응 매뉴얼 1부.  끝.