동물분환경처리장 유기질비료 생산 단계별 현황

동물분 반입 (3톤/일) 01		동물분 혼합기 투입 02
발효조에서 45일간 숙성 03		야적장에서 45일간 건조 04
퇴 비 포 장 05		각 구청 및 사업소 등 운송 06